*Образец №1*

**ОПИС НА ДОКУМЕНТИТЕ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ОФЕРТАТА**

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по ЗОП с предмет:

„ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ В ЛАБОРАТОРИИ, ЧАСТ ОТ ДВА ИНТЕГРИРАНИ СИМУЛАЦИОННИ ЦЕНТЪРА НА ЦК QUASAR, ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“

За Обособена позиция № ……………………………………………………………………………..

**Участник: ………………………………**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Съдържание** | | **Вид на документа**  **(оригинал или заверено копие)** | **Количество на документите**  **(брой страници)** | |
|  |  | |  |  | |
|  |  | |  |  | |
|  |  | |  |  | |
|  |  | |  |  | |
|  |  | |  |  | |
|  |  | |  |  | |
|  |  | |  |  | |
|  |  | |  |  | |
|  |  | |  |  | |
|  |  | |  |  | |
|  | |  | | |

**Дата \_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_**

**Име и фамилия \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Длъжност \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Наименование на участника \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*Приложение № 3*

**Д Е К Л А Р А Ц И Я**

**по чл. 44, ал. 2 от ППЗОП**

Долуподписаният/ната ........................................................................................................................,

в качеството ми на ..........................................................................................

*(посочете длъжността)*

на ................................................................................................................................................................,

*(посочете наименованието на участника)*

с ЕИК: …………………………………………..,

актуален телефон: ………………………….............факс: ………………………………….;

електронна поща……………………………………………...,

участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ В ЛАБОРАТОРИИ, ЧАСТ ОТ ДВА ИНТЕГРИРАНИ СИМУЛАЦИОННИ ЦЕНТЪРА НА ЦК QUASAR, ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“

За Обособена позиция № ……………………………………………………………………………..

**Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:**

Участникът, когото представлявам ....................................................................... (*попълва се наименованието на участника*), желае да използва ЕЕДОП, който вече е бил използван при предходна процедура за обществена поръчка, до който е осигурен пряк и неограничен достъп по електронен път на адрес: …………………………………………………………………………

2. Декларирам, че ЕЕДОП, представен и подписан от участника, когото представлявам, съдържа актуални данни към момента на подаване на офертата в настоящата процедура и подписът, с които е подписан, е автентичен и принадлежи на лице с представителна власт.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

**Дата \_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_**

**Име и фамилия \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Длъжност \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Наименование на участника \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Подпис и печат:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***Забележка:*** *Декларацията по чл. 44, ал. 2 от ППЗОП не е задължителна част от офертата, като същата се представя, ако участника иска да се възползва от възможността по чл. 67, ал. 3 от ЗОП и при наличие на основания за това. В този случай документът следва да е снабден с т. нар. времеви печат, който да удостоверява, че ЕЕДОП е подписан и качен на интернет адреса, към който се препраща, преди крайния срок за получаване на офертите.*

*Приложение № 4*

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование на Участника:** |  |
| **Седалище и адрес по регистрация:** |  |
| **Представлявано от:** |  |
| **Булстат/ЕИК:** |  |
| **Точен адрес за кореспонденция:** | *(държава, град, пощенски код, улица, №)* |
| **Телефонен номер:** |  |
| **Факс номер:** |  |
| **e-mail:** |  |

**ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

**по чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП**

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

**„ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ В ЛАБОРАТОРИИ, ЧАСТ ОТ ДВА ИНТЕГРИРАНИ СИМУЛАЦИОННИ ЦЕНТЪРА НА ЦК QUASAR, ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“**

**За Обособена позиция № ……………………………………………………………………………..**

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

След запознаване с всички условия, изисквания и документи за провеждане на открита процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет „ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ В ЛАБОРАТОРИИ, ЧАСТ ОТ ДВА ИНТЕГРИРАНИ СИМУЛАЦИОННИ ЦЕНТЪРА НА ЦК QUASAR, ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“, За Обособена позиция № ……………………………………………….., представяме на Вашето внимание нашето Техническо предложение, с което правим следните обвързващи предложения за изпълнение на дейностите по обществената поръчка, както следва:

Съгласни сме да изпълним обществената поръчка при условията на техническата спецификация, в съответствие с натоящата оферта, другите условия, поставени от Възложителя и при спазване на приложимото законодателство на Република България.

Предлагаме да изпълним предмета на поръчката, в пълен обем, за срок от ……(словом:…..) календарни дни, считано от получаване на конкретни указнаия – въалагателно писмо за стартиране на работа.

В потвърждение на горното, прилагам линеен календарен график, съгласно указанията в процедурата и техническите спецификации.

Приемаме да осигурим гаранционен срок за всички видове изпълнени строително – монтажни работи – в съответствие с предвидения в *Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и чл. 160, ал. 4 и ал. 5 от ЗУТ.*

Приемаме да изпълняване стриктно всички конкретно дадени указания от страна на Възложителя – както относно обема на изпълнявани дейности, така и тяхното точно местоположение и изисквания към изпълнението.

Удостоверяваме и потвърждаваме, че:

* Ще съставяме и подписваме съответните документи във връзка с изпълнение на строителството, както и всякаква друга строителна и отчетна документация, изисквана от нормативна уредба и договорните условия на договора;
* Строително – монтажните работи (СМР) ще бъдат изпълнени в съответствие със съществените изисквания към строежите, определени чрез Закона за устройство на територията (ЗУТ), техническите спецификации, проектите (когато има такива), предписанията и заповедите в Заповедната книга и количествено - стойностните сметки, както и с правилата за изпълнение на строителни и монтажни работи и на мерките за опазване на живота и здравето на хората на строителната площадка, както и другото приложимо действащо законодателство в областта на строителството.

В случай, че бъдем определени за изпълнители, ние ще представим всички документи, необходими за подписване на договора, съгласно документацията за участие в посочения срок от възложителя.

Неразделна част от настоящото Техническо предложение са:

1. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника – оригинал или нотариално заверено копие (ако е приложимо);
2. …………………
3. …………………

**До подготвянето на официален договор, това предложение заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.**

**Дата \_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_**

**Име и фамилия \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Длъжност \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Наименование на участника \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Подпис и печат:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Приложение № 4.1.*

**Д Е К Л А Р А Ц И Я**

**за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „в“ от ППЗОП**

Долуподписаният/ната ........................................................................................................................,

в качеството ми на ................................................................................................

*(посочете длъжността)*

на ................................................................................................................................................................,

*(посочете наименованието на участника)*

с ЕИК: …………………………………………..,

актуален телефон: …………………………............., факс: ………………………………….;

електронна поща……………………………………………...,

участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

**„ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ В ЛАБОРАТОРИИ, ЧАСТ ОТ ДВА ИНТЕГРИРАНИ СИМУЛАЦИОННИ ЦЕНТЪРА НА ЦК QUASAR, ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“**

**За Обособена позиция № ……………………………………………………………..**

**Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:**

сме запознати със съдържанието и клаузите в приложения към документацията проект на договор за възлагане на обществената поръчка, приемаме го без възражения и ако участникът, когото представляваме, бъде определен за изпълнител, ще сключим договора изцяло в съответствие с проекта, приложен към документацията, в законоустановения срок.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

**Дата \_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_**

**Име и фамилия \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Длъжност \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Наименование на участника \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*Приложение № 4.2.*

**Д Е К Л А Р А Ц И Я**

**за срока на валидност на офертата, съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „г“ от ППЗОП**

Долуподписаният/ната ........................................................................................................................,

в качеството ми на ................................................................................................

*(посочете длъжността)*

на ................................................................................................................................................................,

*(посочете наименованието на участника)*

с ЕИК: …………………………………………..,

актуален телефон: …………………………............., факс: ………………………………….;

електронна поща……………………………………………...,

участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

**„ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ В ЛАБОРАТОРИИ, ЧАСТ ОТ ДВА ИНТЕГРИРАНИ СИМУЛАЦИОННИ ЦЕНТЪРА НА ЦК QUASAR, ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“**

**За Обособена позиция № ……………………………………………………………..**

**Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:**

В офертата на представлявания от мен участник …………. *(посочете наименованието на участника)* в част: …………....…………………………… *(посочва се коя част конкретно от офертата)*  има конфиденциална по отношение на търговска тайна информация и същата не следва да се разкрива от възложителя.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

**Дата \_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_**

**Име и фамилия \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Длъжност \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Наименование на участника \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*Приложение № 4.3.*

**Д Е К Л А Р А Ц И Я**

**че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „д“ от ППЗОП**

Долуподписаният/ната ........................................................................................................................,

в качеството ми на ................................................................................................

*(посочете длъжността)*

на .........................................................................................................................................,

*(посочете наименованието на участника)*

с ЕИК: …………………………………………..,

актуален телефон: …………………………............., факс: ………………………………….;

електронна поща……………………………………………...,

участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

**„ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ В ЛАБОРАТОРИИ, ЧАСТ ОТ ДВА ИНТЕГРИРАНИ СИМУЛАЦИОННИ ЦЕНТЪРА НА ЦК QUASAR, ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“**

**За Обособена позиция № ……………………………………………………………..**

**Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:**

при изготвяне на офертата и определяне на цената на обществената поръчка, предлагана от представлявания и нас участник, са спазени изискванията и задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, включително минимална цена на труд.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

**Дата \_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_**

**Име и фамилия \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Длъжност \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Наименование на участника \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*Приложение № 5*

**Д Е К Л А Р А Ц И Я**

**за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от Закона за обществените поръчки**

Долуподписаният/ната ........................................................................................................................,

в качеството ми на ................................................................................................

*(посочете длъжността)*

на ..................................................................................................................................,

*(посочете наименованието на участника)*

с ЕИК: …………………………………………..,

актуален телефон: …………………………............., факс: ………………………………….;

електронна поща……………………………………………...,

участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

**ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ В ЛАБОРАТОРИИ, ЧАСТ ОТ ДВА ИНТЕГРИРАНИ СИМУЛАЦИОННИ ЦЕНТЪРА НА ЦК QUASAR, ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“**

**За Обособена позиция № ……………………………………………………………..**

**Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:**

В офертата на представлявания от мен участник …………. *(посочете наименованието на участника)* в част: …………....…………………………… *(посочва се коя част конкретно от офертата)*  има конфиденциална по отношение на търговска тайна информация и същата не следва да се разкрива от възложителя.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

**Дата \_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_**

**Име и фамилия \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Длъжност \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Наименование на участника \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Подпис и печат:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***Забележка:*** *Декларацията по чл. 102, ал. 1 ЗОП не е задължителна част от офертата, като същата се представя по преценка на всеки участник и при наличие на основания за това.*

***Забележка:*** *Участниците не могат да се позовават на конфиденциалност по отношение на предложенията от офертите им, които подлежат на оценка, съгласно чл. 102, ал. 2 от ЗОП*

*Приложение № 6*

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование на Участника:** |  |
| **Седалище и адрес по регистрация:** |  |
| **Представлявано от:** |  |
| **Булстат/ЕИК:** |  |
| **Точен адрес за кореспонденция:** | *(държава, град, пощенски код, улица, №)* |
| **Телефонен номер:** |  |
| **Факс номер:** |  |
| **e mail:** |  |

**ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

**по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП**

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

**ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ В ЛАБОРАТОРИИ, ЧАСТ ОТ ДВА ИНТЕГРИРАНИ СИМУЛАЦИОННИ ЦЕНТЪРА НА ЦК QUASAR, ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“**

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

Във връзка с обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ В ЛАБОРАТОРИИ, ЧАСТ ОТ ДВА ИНТЕГРИРАНИ СИМУЛАЦИОННИ ЦЕНТЪРА НА ЦК QUASAR, ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“

За Обособена позиция № ……………………………………………………………………..

Ви представяме нашето ценово предложение, както следва:

1. **Предлагаме да изпълним предмета на възлаганата поръчка за обща цена, както следва:**

**За изпълнение на СМР - …………………….. (словом: ……………………………….) без ДДС, или ………………..(словом:………………….) със ДДС,**

**II. Предлагаме следните стойности на елементи за ценообразуване на единичните цени на видове СМР и дейности, с които ще бъдат формирани и единичните цени за непредвидени разходи, при необходимост:**

|  |  |
| --- | --- |
| - часова ставка за възнаграждение на общи работници | лв./час |
| - часова ставка за възнаграждение на специализирани работници | лв./час |
| - допълнителни разходи върху труд | % |
| - допълнителни разходи върху механизация | % |
| - доставно-складови разходи, с вкл. транспорт, върху цени на мате-риалите от производител, вносител или официален дистрибутор | % |
| - печалба | % |

**III. ДЕКЛАРИРАМЕ, ЧЕ:**

1. Единичните цени на видове СМР и дейности, оферирани в приложение КСС са определени на база посочените по-горе елементи на ценообразуване. Същите ще бъдат използвани за формиране на единичните цени за непредвидените разходи, в случай че има такива.
2. Оферираните цени са съобразени с всички необходими преки и косвени разходи **за извършване на строително-монтажните работи**, вкл. тези за подготовката на строителството, за извършването на временните строителни работи, за осигуряване транспорта на машините и заплащането на труда, временната организация на движението, депонирането на негодни почви и строителни отпадъци, промяна в организацията на строителството, охрана на труда, застраховка за професионалната ни отговорност, разходи за геодезическо заснемане, лабораторни проби и изпитвания, разходите за отстраняване на всякакви дефекти до изтичането на гаранционния срок на изпълнените от нас строително-монтажни работи и др. присъщи разходи, неупоменати по-горе, необходими за качественото и точно изпълнение на дейностите от обхвата на обществената поръчка.
3. В цените на видовете СМР са включени стойностите за труд, механизация и материали, съгласно приетите разходни норми, техническа спецификация и начин на измерване, в това число допълнителните разходи и печалба. Единичните цени в Количествено-стойностната сметка (КСС) са изчислени с точност до 2-рия знак (т.е. закръглени са до 2-рия знак) след десетичната запетая, без начислен данък добавена стойност.
4. Отговорни сме за евентуално допуснати грешки или пропуски в изчисленията на предложените цени.
5. Предложената обща цена е определена при пълно съответствие с условията от документацията за участие в обществена поръчка.

**IV. ЗАПОЗНАТИ СМЕ, ЧЕ:**

1. При несъответствие между цифровата и изписаната с думи обща цена, се приема за вярна посочената словом цена.
2. При несъответствие между КСС на хартиен и електронен носител, за вярно се приема приложеното КСС на хартиен носител.
3. При несъответствие между оферираното от нас в Ценовото ни предложение, и крайната стойност по КСС, неразделна част от ценовото ни предложение, ще бъдем отстранени от участие в процедурата.
4. Ако при прегледа и оценката на представените от нас КСС се установи несъответствие с образеца на Възложителя от документацията за участие - като: липсващи редове и дейности, подмяна на дейности и/или количества, предложени алтернативи, ще бъдем отстранени от участие в процедурата.
5. При установяване на аритметично несъответствие между общата калкулирана цена и цените за отделните изброени дейности, ще бъдем отстранени от участие в процедурата.
6. При предложена от нас обща цена за изпълнение на обществената поръчка, надхвърляща посочената прогнозната стойност в документацията, както и при предложени цени на дейностите надхвърлящи посочените максимални стойности по пера, ще бъдем отстранени от участие в процедурата.
7. Участник, чието предложение, свързано с цена или разходи, което подлежи на оценяване, е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, ще трябва писмено да докаже как е постигнал тази цена по смисъла на чл. 72 от ЗОП, с подробна писмена обосновка за начина на нейното образуване. Комисията изисква подробна писмена обосновка за начина на образуване на предложението, която се представя в 5-дневен срок от получаване на искането.
8. Ако сме включили някъде в офертата си извън плика „Предлагани ценови параметри” елементи, свързани с предлаганата цена (или части от нея), ще бъдем отстранени от участие в процедурата.

Декларираме, че сме съгласни заплащането да става при условията и клаузите залегнали в проекта на договора, представен към документацията.

**До подготвянето на официален договор, това предложение заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.**

**Приложения:**

1. Количествено–стойностна сметка – попълнена и подписана от участника.
2. Електронен носител, съдържащ: КСС.

***Забележка:*** *Максималният разполагаем финансов ресурс на Възложителя за изпълнение на предмета на настоящата поръчка е в размер на обявената прогнозна стойност за обществената поръчка.*

*Оферти на участниците, които надхвърлят обявения финансов ресурс ще бъдат отстранени като неотговарящи на предварително обявените от възложителя условия на поръчката.*

**Дата \_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_**

**Име и фамилия \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Длъжност \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Наименование на участника \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Подпис и печат**

*Приложение № 6.1 към Ценово предложение*

**„ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ В ЛАБОРАТОРИИ, ЧАСТ ОТ ДВА ИНТЕГРИРАНИ СИМУЛАЦИОННИ ЦЕНТЪРА НА ЦК QUASAR, ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“**

**За Обособена позиция 1:„СМР по Модернизиране на лаборатории, част от интегриран симулационен център към ЦК QUASAR, на теритотията на ВВМУ-гр. Варна“**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № по ред | Наименование на вида СМР | м-ка | количе-ство | Ед.цена (в лева без ДДС | Обща цена  (в лева без ДДС) |
| **ЧАСТ : АРХИТЕКТУРА** | | | |  |  |
|  | **1. ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ** |  |  |  |  |
| 1 | Разрушаване на съществуващи тухлени стени | куб.м | 20,60 |  |  |
| 2 | Демонтаж на съществуващи врати | бр. | 13,00 |  |  |
| 3 | Почистване на съществуващи стени от повредене мазилка и боя | кв.м | 280,00 |  |  |
| 4 | Почистване на тавани от повредене мазилка и боя | кв.м | 191,00 |  |  |
| 5 | Демонтаж на съществуваща облицовка от фаянсови плочи | кв.м | 9,50 |  |  |
| 6 | Демонтаж на съществуващи настилки | кв.м | 191,00 |  |  |
| 7 | Демонтаж на мивки | бр. | 8,00 |  |  |
| 7 | Събиране и пренасяне на строителни отпадъци | куб.м | 23,00 |  |  |
| 8 | Извозване и депонирена на строителни отпадъци | куб.м | 23,00 |  |  |
|  | **2. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НОВИ ПОДОВИ НАСТИЛКИ** |  |  |  |  |
| 1 | Доставка и монтаж на топлоизолация XPS 3см | кв.м. | 191,00 |  |  |
| 2 | Доставка и монтаж на полиетиленово фолио | кв.м. | 191,00 |  |  |
| 3 | Изпълнение на нова циментова замазка в/у изолация от XPS | кв.м. | 191,00 |  |  |
| 4 | Изпълнение на саморазливна замазка до 0,5см | кв.м. | 155,00 |  |  |
| 5 | Доставка и монтаж на заоблен хигиеничен ъгъл (холкер) | лин.м | 108,00 |  |  |
| 6 | Доставка и монтаж на винилова настилка с включено лепило | кв.м | 155,00 |  |  |
| 7 | Доставка и монтаж на гранитогрес с включено лепило | кв.м | 36,00 |  |  |
|  | Доставка и монтаж на повдигнат под | кв.м | 6,00 |  |  |
| 8 | Доставка и монтаж на первази от гранитогрес | лин.м | 40,00 |  |  |
|  | **3. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ ПО СТЕНИ** |  |  |  |  |
| 1 | Изпълнение на нови тухлени стени | куб.м | 6,20 |  |  |
| 2 | Доставка и полагане на гипсокартон на конструкция по стени, вкл. фугиране | кв.м | 295,00 |  |  |
| 3 | Полагане на фина шпакловане на стени | кв.м | 415,00 |  |  |
| 4 | Нанасяне на контактен грунд | кв.м | 415,00 |  |  |
| 5 | Полагане на дишащ латекс по стени след предварително нанасяне на контактен грунд | кв.м | 415,00 |  |  |
|  | **4. ТАВАНИ** |  |  |  |  |
| 1 | Доставка и монтаж на растерен окачен таван от минералфазерни плочи 60/60см | кв.м | 186,00 |  |  |
| 2 | Доставка и монтаж на гладък растерен окачен таван | кв.м | 5,00 |  |  |
| 3 | Доставка и монтаж на минерална вата 5 см | кв.м | 191,00 |  |  |
|  | **5. ДОГРАМА** |  |  |  |  |
| 1 | Доставка и монтаж на еднокрила MDF врата със секретно заключване | бр. | 8,00 |  |  |
| 2 | Доставка и монтаж на двукрила MDF врата със секретно заключване | бр. | 1,00 |  |  |
| 3 | Доставка и монтаж на алуминиева стъклена витрина с врата 80/200 см и плътна част над 200 см | бр. | 1,00 |  |  |
| 4 | Вътрешно и външно измазване/обръщане околко новата дограма - врати и прозорци | л.м | 90,00 |  |  |
| 5 | Доставка и монтаж на алуминиеви хоризонтални щори за прозорци 120/150 см | кв.м | 12,60 |  |  |
| **ЧАСТ : ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИИ** | | | |  |  |
|  | **Демонтажни работи** |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж на осветителни тела | бр. | 30 |  |  |
| 2 | Демонтаж на ключове и контакти | бр. | 35 |  |  |
| 3 | Демонтаж на табла | бр. | 1 |  |  |
| 4 | Демонтаж на кабели | м | 600 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доставка и монтаж на РТ по схема | бр. | 1 |  |  |
| 2 | Доставка и монтаж на UPS 40 KVA | бр. | 1 |  |  |
| 3 | Доставка и полаганене (изтегляне) на NYY 5х50 мм2 , (да се премери на място) | м | 50 |  |  |
| 4 | Доставка и полаганене на трудногорима РVС тр Ф 50 мм , (да се премери на място) | м | 50 |  |  |
| 5 | Доставка и полаганене (изтегляне) на NYY 5х10 мм2 | м | 30 |  |  |
| 6 | Доставка и монтаж на поцинкована перфорирана кабелна скара, комплект с крепежни елементи и капаци 300/50мм с разделител за резервираните консуматори | м | 40 |  |  |
| 7 | Доставка и монтаж на поцинкована перфорирана кабелна скара, комплект с крепежни елементи и капаци 100/50мм | м | 50 |  |  |
|  | **Осветителна инсталация** |  |  |  |  |
| 1 | Доставка и монтаж на LED осветително тяло за вграждане (60/60)- 39 W, 3980 Lm, ІР 21, 4000К | бр. | 41 |  |  |
| 2 | Доставка и монтаж на LED осветително тяло за вграждане луна с възможност за димиране- 12 W, ІР21 | бр. | 23 |  |  |
| 3 | Доставка и монтаж на LED осветително тяло с вградена акумулаторна батерия, 6 W, 105 Lm | бр. | 12 |  |  |
| 4 | Направа на лампен излаз(ЛИ) с NYY 3х1,5 мм2 до 10 м в трудногорима РVС тръба Ф16мм | бр. | 76 |  |  |
| 5 | Доставка и монтаж на ключ обикновен | бр. | 1 |  |  |
| 6 | Доставка и монтаж на ключ сериен | бр. | 5 |  |  |
| 7 | Доставка и монтаж на лихт бутон | бр. | 7 |  |  |
| 8 | Доставка и монтаж на ключ девиаторен | бр. | 2 |  |  |
| 9 | Доставка и монтаж на ключ за димиране комплект | бр. | 4 |  |  |
|  | **Силова инсталация** |  |  |  |  |
| 1 | Доставка и монтаж на контакт тип “Шуко” , монтаж на стена | бр. | 12 |  |  |
| 2 | Доставка и монтаж на контакт тип “Шуко” двоен, монтаж на стена | бр. | 15 |  |  |
| 3 | Направа на контактен излаз (КИ) със NYY(3Х4) 3х2,5 мм2 до 15м в трудногорима РVС тръба Ф 25 мм | бр. | 27 |  |  |
| 4 | Доставка и монтаж на контакт тип “Шуко” двоен, монтаж в окачен таван | бр. | 7 |  |  |
| 5 | Доставка и монтаж в една рамка на контакт тип “Шуко” двоен + RJ 45, монтаж в окачен таван | бр. | 7 |  |  |
| 6 | Направа на контактен излаз (КИ) със NYY 3х4 мм2 до 20м в трудногорима РVС тръба Ф 25 мм | бр. | 14 |  |  |
| 7 | Доставка и монтаж на Модулна инсталационна кутия с: - 1 бр.- RJ45 + рез.място -2 бр. контакт "Шуко" - към UPS шина за включване на компютърна техника ( различно оцветени), монтаж на бюро | бр. | 10 |  |  |
| 8 | Доставка и монтаж на Модулна инсталационна кутия с: - 1 бр.- RJ45 + рез.място -2 бр. контакт "Шуко" - към НШ /нормална шина/ за включване на компютърна техника , монтаж на бюро | бр. | 5 |  |  |
| 9 | Доставка и монтаж на в една обща рамка /модулна инсталационна кутия/ с: - 1 бр.- RJ45 + рез.място -2 бр. контакт "Шуко" - към UPS шина за включване на компютърна техника ( различно оцветени), монтаж на стена | бр. | 2 |  |  |
| 10 | Доставка и монтаж на в една рамка /модулна инсталационна кутия/ с: - 1 бр.- RJ45 + рез.място - 4 бр. контакт "Шуко" - към UPS шина за включване на компютърна техника ( различно оцветени), монтаж на стена | бр. | 2 |  |  |
| 11 | Доставка и монтаж на в една рамка /Модулна инсталационна кутия/ с: - 1 бр.- RJ45 + рез.място - 4 бр. контакт "Шуко" - към НШ /нормална шина/ за включване на компютърна техника , монтаж на стена | бр. | 5 |  |  |
| 12 | Доставка и монтаж на подова модулна инсталационна кутия с: - 1 бр.- RJ45 + рез.място - 4 бр. контакт "Шуко" - към UPS шина за включване на компютърна техника ( различно оцветени) | бр. | 1 |  |  |
| 13 | Доставка и монтаж на в една рамка /Модулна инсталационна кутия/ с: - 1 бр.- RJ45 + рез.място - 2 бр. контакт "Шуко" - към НШ /нормална шина/ за включване на компютърна техника , монтаж на стена | бр. | 5 |  |  |
| 14 | Доставка и монтаж на в една обща рамка /модулна инсталационна кутия/ с: - 1 бр.- RJ45 + рез.място -10 бр. контакт "Шуко" - към UPS шина за включване на компютърна техника ( различно оцветени), монтаж на стена | бр. | 1 |  |  |
| 15 | Направа на контактен излаз (КИ) NYY 3х2,5 мм2 до 15 м в окачен таван по скара и в трудногорима РVС тръба Ф 25 мм под гипсокартон (в цим.замазка на пода) | бр. | 32 |  |  |
| 16 | Доставка и монтаж на подова модулна инсталационна кутия с: - 1 бр.- RJ45 + рез.място - 4 бр. контакт "Шуко" - към UPS шина - 6 бр. контакт "Шуко" - към НШ /нормална шина/ за включване на компютърна техника ( различно оцветени) | бр. | 1 |  |  |
| 17 | Доставка и монтаж на подова модулна инсталационна кутия с: - 1 бр.- RJ45 + рез.място - 2 бр. контакт "Шуко" - към UPS шина - 4 бр. контакт "Шуко" - към НШ /нормална шина/ за включване на компютърна техника ( различно оцветени) | бр. | 1 |  |  |
| 18 | Доставка и монтаж на подова модулна инсталационна кутия с: - 1 бр.- RJ45 + рез.място - 2 бр. контакт "Шуко" - към UPS шина - 2 бр. контакт "Шуко" - към НШ /нормална шина/ за включване на компютърна техника ( различно оцветени) | бр. | 2 |  |  |
| 19 | Доставка и монтаж на в една рамка /модулна инсталационна кутия/ с: - 1 бр.- RJ45 + рез.място - 2 бр. контакт "Шуко" - към UPS шина - 2 бр. контакт "Шуко" - към НШ /нормална шина/ за включване на компютърна техника ( различно оцветени), монтаж на стена | бр. | 1 |  |  |
| 20 | Доставка и монтаж на в една рамка /модулна инсталационна кутия/ с: - 1 бр.- RJ45 + рез.място - 4 бр. контакт "Шуко" - към UPS шина - 4 бр. контакт "Шуко" - към НШ /нормална шина/ за включване на компютърна техника ( различно оцветени), монтаж на стена | бр. | 1 |  |  |
| 21 | Доставка и монтаж на в една рамка /модулна инсталационна кутия/ с: - 1 бр.- RJ45 + рез.място - 2 бр. контакт "Шуко" - към UPS шина - 6 бр. контакт "Шуко" - към НШ /нормална шина/ за включване на компютърна техника ( различно оцветени), монтаж на стена | бр. | 1 |  |  |
| 22 | Направа на контактен излаз (КИ) NYY 3х2,5 мм2 до 15 м в окачен таван по скара и в трудногорима РVС тръба Ф 25 мм под гипсокартон (в цим.замазка на пода) | бр. | 14 |  |  |
| 23 | Доставка и полаганене (изтегляне) на NYY 3х2,5 мм2 | м | 250 |  |  |
| 24 | Доставка и полаганене на РVС тр Ф 25 мм | м | 200 |  |  |
| 25 | Доставка и полагане на единична розетка RJ 45 -компл. | бр. | 39 |  |  |
| 26 | Доставка и полагане на UTP | м | 1500 |  |  |
| 27 | Комуникационен шкаф не е предмет на наст. проект | бр. | 1 |  |  |
| 28 | Доставка и полаганене на трудногорима РVС тр Ф 16 мм | м | 500 |  |  |
| 29 | Доставка на многожичен кабел 1х16мм2 (жълто-зелен) | м | 50 |  |  |
|  | **Пусково наладъчни работи** |  |  |  |  |
| 1 | Измерване пълното съпротивление на контура  "фаза-нула" | чч | 30 |  |  |
| 2 | Изпитване изолацията на проводници за едно  присъединяване | чч | 5 |  |  |
| 3 | Измерване съпротивлението на точка  от защитното заземление | чч | 5 |  |  |
| 4 | Проверка за наличие на верига между заземители  и заземяеми елементи | чч | 5 |  |  |
| 5 | Пробег на лаборатория | чч | 8 |  |  |
| **ЧАСТ : ОВК** | | | |  |  |
| № по ред | Наименование на вида СМР | м-ка | количе-ство |  |  |
|  | **КЛИМАТИЗАЦИЯ** |  |  |  |  |
| 1 | Доставка и монтаж на Моно сплит климатик инверторен с капацитет номинален 6.6/ 7.5kW -oхлаждане/отопление; 24000Btu; ЕЕR = 3; Енергиен клас А+; диапазон на охлаждане от -15оС до +48оС- професионален за Сървър; високостенно вътрешно тяло Външно тяло Nelmax= 2,3kW;220V;25A ; кабел 3х2,5 | бр. | 1 |  |  |
| 2 | Доставка и монтаж Моно сплит климатик инверторен с капацитет номинален 3,5/ 4kW- oхлаждане/отопление; 12000Btu; ЕЕR = 3.9; SЕЕR = 7.6; SCOP=4.6; Енергиен клас А++; диапазон на охлаждане от -15оС до +48оС- високостенно вътрешно тяло Външно тяло Nelmax= 1kW;220V;15A ; кабел 3х1 | бр. | 1 |  |  |
| 3 | Доставка и монтаж на Моно сплит климатик инверторен с капацитет номинален 6.6/ 7.5kW oхлаждане/отопление; 24000Btu; ЕЕR = 4; SCOP=4 Енергиен клас А+; диапазон на охлаждане от -15оС до +48оС- високостенно вътрешно тяло  Външно тяло Nelmax= 2,3kW;220V;25A ; кабел 3х2,5 | бр. | 3 |  |  |
| 4 | Моно сплит климатик инверторен с капацитет номинален 2,5/ 3.2kW- oхлаждане/отопление; 9000Btu; ЕЕR = 4; SЕЕR = 7.6; SCOP=4.6; Енергиен клас А++; диапазон на охлаждане от -15оС до +48оС- високостенно вътрешно тяло, Външно тяло Nelmax= 0.8kW;220V;15A ; кабел 3х1 | бр. | 1 |  |  |
| 5 | Tръбен път 15,88/ 6,35 + кабел | м | 20 |  |  |
| 6 | Tръбен път 9,52/ 6,35 + кабел | м | 24 |  |  |
| 7 | Пуск и ефективна проба | компл. | 6 |  |  |
|  | ***Oбщообменна вентилационна система*** |  |  |  |  |
| 8 | Доставка и монтаж Вентилационен рекуперативен блок  1000m³/h, 160Ра, КПД>75%, 463W; 230V, 41dB/ max speed/, 1101х 405х 1230mm; ∅250; 70kg, комплект с управление, 3 скорости, седмичен програматор | бр | 1 |  |  |
| 9 | Фасадна решетка 600х200 | бр. | 2 |  |  |
| 10 | Правоъгълна решетка 1200х100, комплект с присъединителна кутия с 3 броя щуц Ф125 | бр. | 1 |  |  |
| 11 | Правоъгълна решетка 1200х100, комплект с присъединителна кутия / телескопичен щуц | бр. | 1 |  |  |
| 12 | Таванен дифузор PRN 160 комплект с присъединителна кутия, с 1 броя щуц ∅125 | бр. | 4 |  |  |
| 13 | Конусен нагнетателен вентил регулируем ∅100 - 60m³/h | бр. | 1 |  |  |
| 14 | Спировъздуховод Ø100, включително части | м | 4 |  |  |
| 15 | Спировъздуховод Ø125, включително части | м | 18 |  |  |
| 16 | Спировъздуховод Ø200, включително части | м | 6 |  |  |
| 17 | Спировъздуховод Ø250, включително части | м | 12 |  |  |
| 18 | Гъвкав шумопоглъщащ въздуховод Ø254 | м | 4 |  |  |
| 19 | Гъвкав шумопоглъщащ въздуховод Ø127 | м | 4 |  |  |
| 20 | Доставка и монтаж на правоъгълен въздуховод от поцинкована ламарина , прави и фасонни части, Р< 1,5m | м² | 12 |  |  |
| 21 | Топлоизолация листова самозалепваща изолация от от синтетичен каучук със затворена клетъчна структура дебелина 13mm | м² | 5 |  |  |
| 22 | Настройка на вентилационна инсталация на брой точки | бр. | 7 |  |  |
| 23 | Метална конструкция за укрепване | кг. | 30 |  |  |

**Дата \_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_**

**Име и фамилия \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Длъжност \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Наименование на участника \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*Приложение № 6.2. към Ценово предложение*

**„ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ В ЛАБОРАТОРИИ, ЧАСТ ОТ ДВА ИНТЕГРИРАНИ СИМУЛАЦИОННИ ЦЕНТЪРА НА ЦК QUASAR, ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“**

**За Обособена позиция 2: „СМР по Модернизиране на лаборатории, част от интегриран симулационен център към ЦК QUASAR, на теритотията на НВУ-гр. В. Търново“**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № по ред | Наименование на вида СМР | м-ка | количе-ство | Ед.цена  (в лева без ДДС | Обща цена  (в лева без ДДС) |
| **ЧАСТ : АРХИТЕКТУРА** | | | |  |  |
|  | **1. ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ** |  |  |  |  |
| 1 | Доставка и полагане на топлоизолация XPS 3см по пода на всички помещения | кв.м. | 337,00 |  |  |
| 2 | Доставка и полагане на полиетиленово фолио над XPS | кв.м. | 337,00 |  |  |
| 3 | Изпълнение нациментова замазка в/у изолация от XPS | кв.м. | 337,00 |  |  |
| 4 | Изпълнение на саморазливна замазка до 0,5см | кв.м. | 310,00 |  |  |
| 5 | Доставка и монтаж на заоблен хигиеничен ъгъл (холкер) | лин.м | 191,00 |  |  |
| 6 | Доставка и монтаж на винилова настилка с включено лепило | кв.м | 310,00 |  |  |
| 7 | Доставка и монтаж на гранитогрес по пода в санитарните помещения | кв.м | 26,50 |  |  |
| 8 | Демонтаж на съществуваща фасадна дограма | кв.м | 72,00 |  |  |
| 9 | Събиране и пренасяне на строителни отпадъци | куб.м | 32,00 |  |  |
| 10 | Извозване и депонирена на строителни отпадъци | куб.м | 32,00 |  |  |
|  | **2. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НОВИ ПОДОВИ НАСТИЛКИ** |  |  |  |  |
| 1 | Доставка и полагане на топлоизолация XPS 3см по пода на всички помещения | кв.м. | 337,00 |  |  |
| 3 | Доставка и полагане на полиетиленово фолио над XPS | кв.м. | 337,00 |  |  |
| 4 | Изпълнение нациментова замазка в/у изолация от XPS | кв.м. | 337,00 |  |  |
| 5 | Изпълнение на саморазливна замазка до 0,5см | кв.м. | 310,00 |  |  |
| 7 | Доставка и монтаж на заоблен хигиеничен ъгъл (холкер) | лин.м | 191,00 |  |  |
| 1 | Доставка и монтаж на винилова настилка с включено лепило | кв.м | 310,00 |  |  |
| 8 | Доставка и монтаж на гранитогрес по пода в санитарните помещения | кв.м | 26,50 |  |  |
|  | **3. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТЕНИ И ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ ПО СТЕНИ** | |  |  |  |
| 1 | Изпълнение на щендерна стена от гипсокартон с дебелина 15 см и пълнеж от минер. вата 10 см (в коридора) | кв.м | 4,00 |  |  |
| 2 | Предстенна обшивка от гипсокартон на конструкция в коридора и останалите помещения (без WC), вкл. Фугиране | кв.м | 350,00 |  |  |
| 3 | Полагане на топлоизолация от минетална вата 10 см от вътрешната страна на външните стени и затваряне с гипсокартон на конструкция 10 см | кв.м | 150,00 |  |  |
| 4 | Монтаж на куфар от гипсокартон на конструкция с ревизионни отвори за обличане на съществуващи инсталационни тръби по пода под прозорците | лин.н | 35,00 |  |  |
| 5 | Полагане на фина шпакловка на стени | кв.м | 500,00 |  |  |
| 6 | Нанасяне на контактен грунд | кв.м | 500,00 |  |  |
| 7 | Полагане на дишащ латекс по стени след предварително нанесен контактен грунд | кв.м | 500,00 |  |  |
| 8 | Доставка и монтаж на фаянс по стените на санитарните помещения до височина 2м | кв.м | 95,00 |  |  |
| 9 | Грундиране и шпакловане на стени в санитарните помещения (над 2м) | кв.м | 40,00 |  |  |
| 10 | Полагане на влагоустойчив дишащ латекс по стени след предварително нанесен контактен грунд | кв.м | 40,00 |  |  |
|  | **4. ТАВАНИ** |  |  |  |  |
| 1 | Доставка и монтаж на растерен окачен таван от минералфазерни плочи 60/60см | кв.м | 310,00 |  |  |
| 2 | Доставка и полагане на минерална вата 5 см над окачен таван | кв.м | 310,00 |  |  |
| 3 | Доставка и монтаж на растерен окачен таван 60/60см за мокри помещения | кв.м | 26,00 |  |  |
|  | **5. ДОГРАМА** |  |  |  |  |
| 1 | Доставка и монтаж на алуминиева врата с каса в санитарните помещения | бр. | 6,00 |  |  |
| 2 | Доставка и монтаж на алуминиева врата със секретно заключване | бр. | 7,00 |  |  |
| 3 | Доставка и монтаж на двукрила метална врата със стъклопакет, темоизолирана, със специално заключване | бр. | 1,00 |  |  |
| 4 | Доставка и монтаж на фасадна PVC дограма със стъкопакет | кв.м | 72,00 |  |  |
| 5 | Вътрешно и външно измазване/обръщане околко новата дограма - прозорци | лин.м | 37,00 |  |  |
| 6 | Доставка и монтаж на алуминиеви хоризонтални щори за прозорци с размер 270/210 см | кв.м | 68,00 |  |  |
| **ЧАСТ : ВИК** | | | |  |  |
| **1. ВОДОПРОВОД - ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ** | | | |  |  |
| 1 | Демонтаж същ. поцинковани тръби ф1" | м.л | 3,00 |  |  |
| 2 | Демонтаж същ. поцинковани тръби ф1/2" | м.л. | 25,00 |  |  |
| 3 | Демонтиране на всички видове канелки месингови и PVC - 1/2", 3/4" и 1" | бр. | 7 |  |  |
| **2. ВОДОПРОВОД - ДОСТАВКА И МОНТАЖ** | | | |  |  |
| 1 | Доставка и монтаж полиетиленова тръба PE-PN-10 Ø 20 | м.л. | 20,00 |  |  |
| 2 | Доставка и монтаж полиетиленова тръба PE-PN-10 Ø 25 | м.л. | 11,00 |  |  |
| 3 | Доставка и монтаж полиетиленова тръба PE-PN-10 Ø 32 | м.л. | 3,50 |  |  |
| 4 | Доставка и полагане тръбна изолация за PPR тръби Ø 20 | м.л. | 20,00 |  |  |
| 4 | Доставка и полагане тръбна изолация за PPR тръби Ø 25 | м.л. | 11,00 |  |  |
| 5 | Доставка и полагане тръбна изолация за PPR тръби Ø 32 | м.л. | 3,50 |  |  |
| 6 | Доставка и монтаж СК Ø 20 без изпразнител | бр. | 9 |  |  |
| 7 | Доставка и монтаж СК Ø 25 без изпразнител | бр. | 1 |  |  |
| 8 | Доставка и монтаж чешмена канелка за тоалетна мивка никелирана | бр. | 7 |  |  |
| 9 | Улей от 10/10 до 15/15 ръчно в тухлена зидария | м.л. | 30,00 |  |  |
| 10 | Пробиване отвори до 40/40 в зид 1/2 тухла | бр. | 5 |  |  |
| 11 | Укрепители за водопроводни инсталации | бр. | 15 |  |  |
| 12 | Пробиване отвори от 10/10 до 15/15 в бетонни плочи до 20см ръчно | бр. | 4 |  |  |
| 13 | Изпитване и дезинфекция на водопроводи до Ф100 мм | 100м.л. | 34,50 |  |  |
| **3. КАНАЛИЗАЦИЯ - ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ** | | | |  |  |
| 1 | Демонтиране на PVC тръби до Ф100мм | м.л | 10,00 |  |  |
| 2 | Демонтаж на същ.тоалетни мивки и тръби | бр | 7 |  |  |
| 3 | Демонтаж на същ.тоалетни седалки и тръби | бр | 5 |  |  |
| **4. КАНАЛИЗАЦИЯ - ДОСТАВКА И МОНТАЖ** | | | |  |  |
| 1 | Доставка и полагане PVC тръби муфени с фасонни части Ф110/2.2 | м.л | 5,00 |  |  |
| 2 | Доставка и полагане PVC тръби муфени с фасонни части Ф50/1.8 | м.л. | 10,00 |  |  |
| 3 | Доставка и монтаж тоалетна мивка среден формат | бр | 7 |  |  |
| 4 | Доставка и монтаж Тоалетна седалка полупорцеланова бяла с PVC казанче | бр | 5 |  |  |
| 5 | Доставка и монтаж сифони подови чугунени с месингови детайли Ф50мм | бр | 5 |  |  |
| **ЧАСТ : ОВК** | | | |  |  |
|  | **ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ** |  |  |  |  |
| 1 | Източване отоплителна система | компл. | 1 |  |  |
| 2 | Демонтаж чугунен радиатор до 24глидера | бр. | 15 |  |  |
| 3 | Демонтаж аншлуси 1/2" | м | 20 |  |  |
| 4 | Извозване чугунени радиатори | компл. | 1 |  |  |
|  | **ОТОПЛИТИТЕЛНА СИСТЕМА** |  |  |  |  |
| 5 | Доставка и монтаж на алуминиев радиатор с 10 броя глидери H 500, каталожна мощност при ΔТ=50К = 1300W/гл., комплект с тапи, редукции, автоматичен обезвъздушител 1", конзоли за монтаж, аксиален термостатен вентил на входа1/2" и ъглов секретен вентил на изхода 1/2" | бр. | 1 |  |  |
| 6 | Доставка и монтаж на алуминиев радиатор с 17 броя глидери H 500, каталожна мощност при ΔТ=50К = 1300W/гл., комплект с тапи, редукции, автоматичен обезвъздушител 1", конзоли за монтаж, аксиален термостатен вентил на входа1/2" и ъглов секретен вентил на изхода 1/2" | бр. | 13 |  |  |
| 7 | Кран и тапа 1/2" за сървърно | бр. | 2 |  |  |
| 8 | Адаптор 16х1/2" | бр. | 30 |  |  |
| 9 | Накрайник с резба 1/2" | бр. | 30 |  |  |
| 10 | Доставка и монтаж на полиетиленова тръба с алуминиева вложка Pex-Al-Pe ф16х2, включително тръбна топлоизолоация от микропорестa гума 6мм | л.м. | 25 |  |  |
| 11 | Пълнене и хидравлична проба на отоплителна инсталация | компл. | 1 |  |  |
| 12 | Топла проба на отоплителна инсталация | бр. | 14 |  |  |
| 13 | 72-часова ефективна проба | бр. | 1 |  |  |
|  | **КЛИМАТИЗАЦИЯ** |  |  |  |  |
| 14 | Доставка и монтаж на Моно сплит климатик инверторен с капацитет номинален 6.6/ 7.5kW -oхлаждане/отопление; 24000Btu; ЕЕR = 3; Енергиен клас А+; диапазон на охлаждане от -15оС до +48оС- професионален за Сървър; високостенно вътрешно тяло Външно тяло Nelmax= 2,3kW;220V;25A ; кабел 3х2,5 | бр. | 1 |  |  |
| 15 | Доставка и монтаж Моно сплит климатик инверторен с капацитет номинален 3,5/ 4kW- oхлаждане/отопление; 12000Btu; ЕЕR = 3.9; SЕЕR = 7.6; SCOP=4.6; Енергиен клас А++; диапазон на охлаждане от -15оС до +48оС- високостенно вътрешно тяло Външно тяло Nelmax= 1kW;220V;15A ; кабел 3х1 | бр. | 1 |  |  |
| 16 | Доставка и монтаж на Моно сплит климатик инверторен с капацитет номинален 6.6/ 7.5kW oхлаждане/отопление; 24000Btu; ЕЕR = 4; SCOP=4 Енергиен клас А+; диапазон на охлаждане от -15оС до +48оС- високостенно вътрешно тяло  Външно тяло Nelmax= 2,3kW;220V;25A ; кабел 3х2,5 | бр. | 3 |  |  |
| 17 | Tръбен път 15,88/ 6,35 + кабел | м | 20 |  |  |
| 18 | Tръбен път 9,52/ 6,35 + кабел | м | 4 |  |  |
| 19 | Пуск и ефективна проба | компл. | 5 |  |  |
|  | **ВЕНТИЛАЦИЯ WC** |  |  |  |  |
| 20 | Конусен смукателен вентил регулируем ∅100 - 30-80m³/h | бр. | 3 |  |  |
| 21 | Спировъздуховод Ø100, включително части | м | 3 |  |  |
| 22 | Спировъздуховод Ø125, включително части | м | 3 |  |  |
| 23 | Канален вентилатор за баня 160m3/h; 80Pa; 28W; 220V, ∅125, 23dB, 2.05kg, комплект с обратна клапа , управлява се с часовник в табло | бр | 1 |  |  |
| 24 | Вентилатор за баня 90m³/h, 8W; 230V, 28dB, комплект с oбратна клапа и таймер, управление с ключ осветление- тоалетна жени | бр | 1 |  |  |
| 25 | Пуск и настройка | бр | 1 |  |  |
| **ЧАСТ : ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИИ** | | | |  |  |
|  | **Ел. табла и захранващи линии** |  |  |  |  |
| 1 | Доставка и монтаж на РТ по схема | бр. | 1 |  |  |
| 2 | Доставка и монтаж на UPS 40 KVA | бр. | 1 |  |  |
| 3 | Доставка и полаганене (изтегляне) на NYY 5х50 мм2 , (да се премери на място) | м | 50 |  |  |
| 4 | Доставка и полаганене на трудногорима РVС тр Ф 50 мм , (да се премери на място) | м | 50 |  |  |
| 5 | Доставка и монтаж на поцинкована перфорирана кабелна скара, комплект с крепежни елементи и капаци 300/50мм с разделител за резервираните консуматори | м | 50 |  |  |
|  | **Осветителна и силова инсталация** |  |  |  |  |
| 1 | Доставка и монтаж на LED осветително тяло за вграждане (60/60)- 39 W, 3980 Lm, ІР 21, 4000К | бр. | 50 |  |  |
| 2 | Доставка и монтаж на LED осветително тяло за открит монтаж-16 W, ІР 44, аплик | бр. | 7 |  |  |
| 3 | Доставка и монтаж на LED осветително тяло за вграждане 12 W, ІР 44, | бр. | 7 |  |  |
| 4 | Доставка и монтаж на LED осветително тяло за вграждане 12 W, ІР 44, с вграден ПИР елемент | бр. | 4 |  |  |
| 5 | Доставка и монтаж на LED осветително тяло с вградена акумулаторна батерия | бр. | 12 |  |  |
| 6 | Извод за вентилатор | бр. | 1 |  |  |
| 7 | Направа на лампен излаз(ЛИ) с NYY 3х1,5 мм2 до 10 м в трудногорима РVС тръба Ф16мм | бр. | 81 |  |  |
| 8 | Доставка и монтаж на ключ обикновен | бр. | 10 |  |  |
| 9 | Доставка и монтаж на ключ сериен | бр. | 5 |  |  |
| 10 | Доставка и монтаж на лихт бутон | бр. | 6 |  |  |
| 11 | Доставка и монтаж на датчик за движение, монтаж на тавана | бр. | 2 |  |  |
| 12 | Доставка и монтаж на контакт тип “Шуко” | бр. | 40 |  |  |
| 13 | Доставка и монтаж на контакт тип “Шуко” , ІР 44 | бр. | 2 |  |  |
| 14 | Направа на контактен излаз (КИ) със NYY(3х4) 3х2,5 мм2 до 15м В РVС тръба Ф 23 мм | бр. | 42 |  |  |
| 15 | Доставка и монтаж на трифазен контакт 16 А | бр. | 4 |  |  |
| 16 | Доставка и полаганене (изтегляне) на NУУ 5х2,5 мм2 | м | 80 |  |  |
| 17 | Доставка и полаганене на трудногорима РVС тр.  Ф 32 мм | м | 70 |  |  |
| 18 | Доставка и монтаж на Модулна инсталационна кутия с: - два броя розетки- RJ45 - 4 бр. контакт "Шуко" за включване на компютърна техника ( различно оцветени) | бр. | 50 |  |  |
| 19 | Направа на контактен излаз (КИ) NYY 3х2,5 мм2 до 15 м в окачен таван по скара и в трудногорима РVС тръба Ф 23 мм под гипсокартон (в цим.замазка на пода) | бр. | 50 |  |  |
| 20 | Доставка и полаганене (изтегляне) на NYY 3х2,5 мм2 | м | 350 |  |  |
| 21 | Доставка и полаганене на РVС тр Ф 23 мм | м | 100 |  |  |
| 22 | Доставка и полаганене (изтегляне) на NУУ 3х1,5 мм2 | м | 30 |  |  |
| 23 | Доставка имонтаж на двойна розетка RJ 45 -компл. | бр. | 50 |  |  |
| 24 | Доставка и полагане на FTP cat 6 | м | 3500 |  |  |
| 25 | Комуникационен шкаф не е предмет на наст. проект | бр. | 1 |  |  |
| 26 | Доставка и полаганене на РVС тр Ф 16 мм | м | 1000 |  |  |
| 27 | Доставка на многожичен кабел 1х16мм2 (жълто-зелен) | м | 50 |  |  |
| 28 | Доставка и монтаж на контакт тип “Шуко” за открит монтаж двоен, монтаж на тавана | бр. | 24 |  |  |
| 29 | Направа на контактен излаз (КИ) със NYY(3х4) 3х2,5 мм2 до 15м В РVС тръба Ф 23 мм | бр. | 24 |  |  |
| 30 | Доставка и полаганене (изтегляне) на NYY 3х4 мм2 | м | 100 |  |  |
| 31 | Доставка имонтаж на единична розетка RJ 45 -компл. | бр. | 12 |  |  |
|  | **Пусково наладъчни работи** |  |  |  |  |
| 1 | Измерване пълното съпротивление на контура  "фаза-нула" | чч | 50 |  |  |
| 2 | Изпитване изолацията на проводници за едно  присъединяване | чч | 10 |  |  |
| 3 | Измерване съпротивлението на точка  от защитното заземление | чч | 10 |  |  |
| 4 | Проверка за наличие на верига между заземители  и заземяеми елементи | чч | 10 |  |  |
| 5 | Пробег на лаборатория | чч | 10 |  |  |
|  | **Демонтажни работи** |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж на осветителни тела | бр. | 35 |  |  |
| 2 | Демонтаж на ключове и контакти | бр. | 40 |  |  |
| 3 | Демонтаж на табла | бр. | 1 |  |  |
| 4 | Демонтаж на кабели | м | 800 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**Дата \_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_**

**Име и фамилия \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Длъжност \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Наименование на участника \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**