*Образец №1*

**ОПИС НА ДОКУМЕНТИТЕ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ОФЕРТАТА**

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по ЗОП с предмет:

„ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ЦК-QUASAR ПО ЧЕТИРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“

За Обособена позиция № ……………………………………………………………………………..

**Участник: ………………………………**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Съдържание** | | **Вид на документа**  **(оригинал или заверено копие)** | **Количество на документите**  **(брой страници)** | |
|  |  | |  |  | |
|  |  | |  |  | |
|  |  | |  |  | |
|  |  | |  |  | |
|  |  | |  |  | |
|  |  | |  |  | |
|  |  | |  |  | |
|  |  | |  |  | |
|  |  | |  |  | |
|  |  | |  |  | |
|  | |  | | |

**Дата \_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_**

**Име и фамилия \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Длъжност \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Наименование на участника \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*Приложение № 3*

**Д Е К Л А Р А Ц И Я**

**по чл. 44, ал. 2 от ППЗОП**

Долуподписаният/ната ........................................................................................................................,

в качеството ми на ..........................................................................................

*(посочете длъжността)*

на ................................................................................................................................................................,

*(посочете наименованието на участника)*

с ЕИК: …………………………………………..,

актуален телефон: ………………………….............факс: ………………………………….;

електронна поща……………………………………………...,

участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ЦК-QUASAR ПО ЧЕТИРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“

За Обособена позиция № ……………………………………………………………………………..

**Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:**

Участникът, когото представлявам ....................................................................... (*попълва се наименованието на участника*), желае да използва ЕЕДОП, който вече е бил използван при предходна процедура за обществена поръчка, до който е осигурен пряк и неограничен достъп по електронен път на адрес: …………………………………………………………………………

2. Декларирам, че ЕЕДОП, представен и подписан от участника, когото представлявам, съдържа актуални данни към момента на подаване на офертата в настоящата процедура и подписът, с които е подписан, е автентичен и принадлежи на лице с представителна власт.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

**Дата \_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_**

**Име и фамилия \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Длъжност \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Наименование на участника \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Подпис и печат:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***Забележка:*** *Декларацията по чл. 44, ал. 2 от ППЗОП не е задължителна част от офертата, като същата се представя, ако участника иска да се възползва от възможността по чл. 67, ал. 3 от ЗОП и при наличие на основания за това. В този случай документът следва да е снабден с т. нар. времеви печат, който да удостоверява, че ЕЕДОП е подписан и качен на интернет адреса, към който се препраща, преди крайния срок за получаване на офертите.*

*Приложение № 4*

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование на Участника:** |  |
| **Седалище и адрес по регистрация:** |  |
| **Представлявано от:** |  |
| **Булстат/ЕИК:** |  |
| **Точен адрес за кореспонденция:** | *(държава, град, пощенски код, улица, №)* |
| **Телефонен номер:** |  |
| **Факс номер:** |  |
| **e-mail:** |  |

**ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

**по чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП**

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

**„ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ЦК-QUASAR ПО ЧЕТИРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“**

**За Обособена позиция № ……………………………………………………………………………..**

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

След запознаване с всички условия, изисквания и документи за провеждане на открита процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет „ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ЦК-QUASAR ПО ЧЕТИРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“, За Обособена позиция № ……………………………………………….., представяме на Вашето внимание нашето Техническо предложение, с което правим следните обвързващи предложения за изпълнение на дейностите по обществената поръчка, както следва:

Съгласни сме да изпълним обществената поръчка при условията на техническата спецификация, в съответствие с натоящата оферта, другите условия, поставени от Възложителя и при спазване на приложимото законодателство на Република България.

Предлагаме да изпълним предмета на поръчката, в пълен обем, за срок от ……(словом:…..) календарни дни, считано от получаване на конкретни указнаия – въалагателно писмо за стартиране на работа.

В потвърждение на горното, прилагам линеен календарен график, съгласно указанията в процедурата и техническите спецификации.

Приемаме да осигурим гаранционен срок за всички видове изпълнени строително – монтажни работи – в съответствие с предвидения в *Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и чл. 160, ал. 4 и ал. 5 от ЗУТ.*

Приемаме да изпълняване стриктно всички конкретно дадени указания от страна на Възложителя – както относно обема на изпълнявани дейности, така и тяхното точно местоположение и изисквания към изпълнението.

Удостоверяваме и потвърждаваме, че:

* Ще съставяме и подписваме съответните документи във връзка с изпълнение на строителството, както и всякаква друга строителна и отчетна документация, изисквана от нормативна уредба и договорните условия на договора;
* Строително – монтажните работи (СМР) ще бъдат изпълнени в съответствие със съществените изисквания към строежите, определени чрез Закона за устройство на територията (ЗУТ), техническите спецификации, проектите (когато има такива), предписанията и заповедите в Заповедната книга и количествено - стойностните сметки, както и с правилата за изпълнение на строителни и монтажни работи и на мерките за опазване на живота и здравето на хората на строителната площадка, както и другото приложимо действащо законодателство в областта на строителството.

В случай, че бъдем определени за изпълнители, ние ще представим всички документи, необходими за подписване на договора, съгласно документацията за участие в посочения срок от възложителя.

Неразделна част от настоящото Техническо предложение са:

1. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника – оригинал или нотариално заверено копие (ако е приложимо);
2. …………………
3. …………………

**До подготвянето на официален договор, това предложение заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.**

**Дата \_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_**

**Име и фамилия \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Длъжност \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Наименование на участника \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Подпис и печат:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Приложение № 4.1.*

**Д Е К Л А Р А Ц И Я**

**за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „в“ от ППЗОП**

Долуподписаният/ната ........................................................................................................................,

в качеството ми на ................................................................................................

*(посочете длъжността)*

на ................................................................................................................................................................,

*(посочете наименованието на участника)*

с ЕИК: …………………………………………..,

актуален телефон: …………………………............., факс: ………………………………….;

електронна поща……………………………………………...,

участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

**„ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ЦК-QUASAR ПО ЧЕТИРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“**

**За Обособена позиция № ……………………………………………………………..**

**Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:**

сме запознати със съдържанието и клаузите в приложения към документацията проект на договор за възлагане на обществената поръчка, приемаме го без възражения и ако участникът, когото представляваме, бъде определен за изпълнител, ще сключим договора изцяло в съответствие с проекта, приложен към документацията, в законоустановения срок.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

**Дата \_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_**

**Име и фамилия \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Длъжност \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Наименование на участника \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*Приложение № 4.2.*

**Д Е К Л А Р А Ц И Я**

**за срока на валидност на офертата, съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „г“ от ППЗОП**

Долуподписаният/ната ........................................................................................................................,

в качеството ми на ................................................................................................

*(посочете длъжността)*

на ................................................................................................................................................................,

*(посочете наименованието на участника)*

с ЕИК: …………………………………………..,

актуален телефон: …………………………............., факс: ………………………………….;

електронна поща……………………………………………...,

участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

**„ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ЦК-QUASAR ПО ЧЕТИРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“**

**За Обособена позиция № ……………………………………………………………..**

**Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:**

В офертата на представлявания от мен участник …………. *(посочете наименованието на участника)* в част: …………....…………………………… *(посочва се коя част конкретно от офертата)*  има конфиденциална по отношение на търговска тайна информация и същата не следва да се разкрива от възложителя.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

**Дата \_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_**

**Име и фамилия \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Длъжност \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Наименование на участника \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*Приложение № 4.3.*

**Д Е К Л А Р А Ц И Я**

**че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „д“ от ППЗОП**

Долуподписаният/ната ........................................................................................................................,

в качеството ми на ................................................................................................

*(посочете длъжността)*

на .........................................................................................................................................,

*(посочете наименованието на участника)*

с ЕИК: …………………………………………..,

актуален телефон: …………………………............., факс: ………………………………….;

електронна поща……………………………………………...,

участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

**„ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ЦК-QUASAR ПО ЧЕТИРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“**

**За Обособена позиция № ……………………………………………………………..**

**Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:**

при изготвяне на офертата и определяне на цената на обществената поръчка, предлагана от представлявания и нас участник, са спазени изискванията и задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, включително минимална цена на труд.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

**Дата \_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_**

**Име и фамилия \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Длъжност \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Наименование на участника \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*Приложение № 5*

**Д Е К Л А Р А Ц И Я**

**за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от Закона за обществените поръчки**

Долуподписаният/ната ........................................................................................................................,

в качеството ми на ................................................................................................

*(посочете длъжността)*

на ..................................................................................................................................,

*(посочете наименованието на участника)*

с ЕИК: …………………………………………..,

актуален телефон: …………………………............., факс: ………………………………….;

електронна поща……………………………………………...,

участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

**„ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ЦК-QUASAR ПО ЧЕТИРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“**

**За Обособена позиция № ……………………………………………………………..**

**Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:**

В офертата на представлявания от мен участник …………. *(посочете наименованието на участника)* в част: …………....…………………………… *(посочва се коя част конкретно от офертата)*  има конфиденциална по отношение на търговска тайна информация и същата не следва да се разкрива от възложителя.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

**Дата \_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_**

**Име и фамилия \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Длъжност \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Наименование на участника \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Подпис и печат:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***Забележка:*** *Декларацията по чл. 102, ал. 1 ЗОП не е задължителна част от офертата, като същата се представя по преценка на всеки участник и при наличие на основания за това.*

***Забележка:*** *Участниците не могат да се позовават на конфиденциалност по отношение на предложенията от офертите им, които подлежат на оценка, съгласно чл. 102, ал. 2 от ЗОП*

*Приложение № 6*

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование на Участника:** |  |
| **Седалище и адрес по регистрация:** |  |
| **Представлявано от:** |  |
| **Булстат/ЕИК:** |  |
| **Точен адрес за кореспонденция:** | *(държава, град, пощенски код, улица, №)* |
| **Телефонен номер:** |  |
| **Факс номер:** |  |
| **e mail:** |  |

**ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

**по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП**

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

**„ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ЦК-QUASAR ПО ЧЕТИРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“**

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

Във връзка с обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ЦК-QUASAR ПО ЧЕТИРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“

За Обособена позиция № ……………………………………………………………………..

Ви представяме нашето ценово предложение, както следва:

1. **Предлагаме да изпълним предмета на възлаганата поръчка за обща цена, както следва:**

**За изпълнение на СМР - …………………….. (словом: ……………………………….) без ДДС, или ………………..(словом:………………….) със ДДС,**

**II. Предлагаме следните стойности на елементи за ценообразуване на единичните цени на видове СМР и дейности, с които ще бъдат формирани и единичните цени за непредвидени разходи, при необходимост:**

|  |  |
| --- | --- |
| - часова ставка за възнаграждение на общи работници | лв./час |
| - часова ставка за възнаграждение на специализирани работници | лв./час |
| - допълнителни разходи върху труд | % |
| - допълнителни разходи върху механизация | % |
| - доставно-складови разходи, с вкл. транспорт, върху цени на мате-риалите от производител, вносител или официален дистрибутор | % |
| - печалба | % |

**III. ДЕКЛАРИРАМЕ, ЧЕ:**

1. Единичните цени на видове СМР и дейности, оферирани в приложение КСС са определени на база посочените по-горе елементи на ценообразуване. Същите ще бъдат използвани за формиране на единичните цени за непредвидените разходи, в случай че има такива.
2. Оферираните цени са съобразени с всички необходими преки и косвени разходи **за извършване на строително-монтажните работи**, вкл. тези за подготовката на строителството, за извършването на временните строителни работи, за осигуряване транспорта на машините и заплащането на труда, временната организация на движението, депонирането на негодни почви и строителни отпадъци, промяна в организацията на строителството, охрана на труда, застраховка за професионалната ни отговорност, разходи за геодезическо заснемане, лабораторни проби и изпитвания, разходите за отстраняване на всякакви дефекти до изтичането на гаранционния срок на изпълнените от нас строително-монтажни работи и др. присъщи разходи, неупоменати по-горе, необходими за качественото и точно изпълнение на дейностите от обхвата на обществената поръчка.
3. В цените на видовете СМР са включени стойностите за труд, механизация и материали, съгласно приетите разходни норми, техническа спецификация и начин на измерване, в това число допълнителните разходи и печалба. Единичните цени в Количествено-стойностната сметка (КСС) са изчислени с точност до 2-рия знак (т.е. закръглени са до 2-рия знак) след десетичната запетая, без начислен данък добавена стойност.
4. Отговорни сме за евентуално допуснати грешки или пропуски в изчисленията на предложените цени.
5. Предложената обща цена е определена при пълно съответствие с условията от документацията за участие в обществена поръчка.

**IV. ЗАПОЗНАТИ СМЕ, ЧЕ:**

1. При несъответствие между цифровата и изписаната с думи обща цена, се приема за вярна посочената словом цена.
2. При несъответствие между КСС на хартиен и електронен носител, за вярно се приема приложеното КСС на хартиен носител.
3. При несъответствие между оферираното от нас в Ценовото ни предложение, и крайната стойност по КСС, неразделна част от ценовото ни предложение, ще бъдем отстранени от участие в процедурата.
4. Ако при прегледа и оценката на представените от нас КСС се установи несъответствие с образеца на Възложителя от документацията за участие - като: липсващи редове и дейности, подмяна на дейности и/или количества, предложени алтернативи, ще бъдем отстранени от участие в процедурата.
5. При установяване на аритметично несъответствие между общата калкулирана цена и цените за отделните изброени дейности, ще бъдем отстранени от участие в процедурата.
6. При предложена от нас обща цена за изпълнение на обществената поръчка, надхвърляща посочената прогнозната стойност в документацията, както и при предложени цени на дейностите надхвърлящи посочените максимални стойности по пера, ще бъдем отстранени от участие в процедурата.
7. Участник, чието предложение, свързано с цена или разходи, което подлежи на оценяване, е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, ще трябва писмено да докаже как е постигнал тази цена по смисъла на чл. 72 от ЗОП, с подробна писмена обосновка за начина на нейното образуване. Комисията изисква подробна писмена обосновка за начина на образуване на предложението, която се представя в 5-дневен срок от получаване на искането.
8. Ако сме включили някъде в офертата си извън плика „Предлагани ценови параметри” елементи, свързани с предлаганата цена (или части от нея), ще бъдем отстранени от участие в процедурата.

Декларираме, че сме съгласни заплащането да става при условията и клаузите залегнали в проекта на договора, представен към документацията.

**До подготвянето на официален договор, това предложение заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.**

**Приложения:**

1. Количествено–стойностна сметка – попълнена и подписана от участника.
2. Електронен носител, съдържащ: КСС.

***Забележка:*** *Максималният разполагаем финансов ресурс на Възложителя за изпълнение на предмета на настоящата поръчка е в размер на обявената прогнозна стойност за обществената поръчка.*

*Оферти на участниците, които надхвърлят обявения финансов ресурс ще бъдат отстранени като неотговарящи на предварително обявените от възложителя условия на поръчката.*

**Дата \_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_**

**Име и фамилия \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Длъжност \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Наименование на участника \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Подпис и печат**

*Приложение № 6.1 към Ценово предложение*

**„ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ЦК-QUASAR ПО ЧЕТИРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“**

**За Обособена позиция 1: „СМР по Модернизиране на обекти от ЦК QUASAR на територията на ИР-БАН, включително съоръжения, помещения, лаборатории, системи, инсталации, мрежи, техническа инфраструктура и др.“**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № по ред | Наименование на вида СМР | м-ка | количе-ство | Ед.цена  (в лева без ДДС | Обща цена  (в лева без ДДС) |
| **I** | **стаи 101,102,103,103А,104,120,121, 122,123** |  |  |  |  |
| **ЧАСТ: АРХИТЕКТУРА** | | | |  |  |
|  | **1. ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ** |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж на съществуваща фасадна дограма | кв.м | 54,86 |  |  |
| 2 | Демонтаж на съществуващи дървени входни врати | бр. | 9,00 |  |  |
| 3 | Демонтаж на съществуващи шкафове | бр. | 5,00 |  |  |
| 4 | Демонтаж на съществуващ фаянс зад мивка | кв.м | 1,44 |  |  |
| 5 | Демонтаж на съществуващи настилки | кв.м | 184,37 |  |  |
| 6 | Разрушаване на съществуващи тухлени стени и изграждане на отвори в съществуващи стени | куб.м | 3,50 |  |  |
| 7 | Демонтаж на дървена ламперия | кв.м | 87,50 |  |  |
| 8 | Демонтаж на преградни стена | кв.м | 24,60 |  |  |
| 9 | Събиране и пренасяне на строителни отпадъци | куб.м | 28,00 |  |  |
| 10 | Извозване и депонирена на строителни отпадъци | куб.м | 28,00 |  |  |
|  | **2. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НОВИ ПОДОВИ НАСТИЛКИ** |  |  |  |  |
| 1 | Цялостно почистване и обезпрашаване, както и възстановяване на повредени зони (при необходимост) на циментова замазка | кв.м | 185,59 |  |  |
| 2 | Доставка и монтаж на подложка за ламиниран паркет с висока устойчивост за натоварени помещения | кв.м | 185,59 |  |  |
| 3 | Доставка и монтаж на ламиниран паркет с висока устойчивост за натоварени помещения | кв.м | 185,59 |  |  |
| 4 | Доставка и монтаж на первази за ламиниран паркет | лин.м | 147,10 |  |  |
| 5 | Доставка и монтаж на преходни лайлни при смяна на настилките - врати | лин.м | 9,50 |  |  |
|  | **3. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ ПО СТЕНИ** |  |  |  |  |
| 1 | Доставка и полагане на гипсокартон на лепене по стени, вкл. фугиране | кв.м | 418,13 |  |  |
| 2 | Доставка и полагане на гипсокартон на конструкция по стени, вкл. фугиране | кв.м | 18,24 |  |  |
| 3 | Изграждане на нови YTONG стени | куб.м | 0,33 |  |  |
| 4 | Полагане на ъглови лайсни и финна шпакловка по стени | кв.м | 436,37 |  |  |
| 5 | Нанасяне на контактен грунд | кв.м | 436,37 |  |  |
| 6 | Полагане на дишащ латекс по стени | кв.м | 436,37 |  |  |
| 7 | Mонтаж на фаянс по стените над мивка - парче с размери 60/60 см | кв.м | 2,16 |  |  |
| 8 | Демонтаж, боядисване и монтаж на отоплителни тела | бр | 11,00 |  |  |
|  | **4. ТАВАНИ** |  |  |  |  |
| 1 | Mонтаж на растерен окачен таван от минералфазерни плочи 60/60см | кв.м | 185,59 |  |  |
|  | **5. ДОГРАМА** |  |  |  |  |
| 1 | Доставка и монтаж на еднокрила MDF врата със секретно заключване | бр. | 8,00 |  |  |
| 2 | Преградна врата тип "хармоника" | бр. | 1,00 |  |  |
| 3 | Доставка и монтаж на двукрила MDF врата със секретно заключване | бр. | 1,00 |  |  |
| 4 | Доставка и монтаж на PVC дограма със стъклопакет по спецификация | кв.м | 54,86 |  |  |
| 5 | Доставка и монтаж на PVC вътрешен подпрозоречен перваз | л.м | 31,35 |  |  |
| 6 | Вътрешно и външно измазване/обръщане околко новата дограма - врати и прозорци | л.м | 97,90 |  |  |
| 7 | Доставка и монтаж на външни ламелни хоризонтални щори за прозорците | кв.м | 54,86 |  |  |
|  | **6. ДРУГИ** |  |  |  |  |
| 1 | Климатици | бр. | 2,00 |  |  |
| **ЧАСТ: ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИИ** | |  |  |  |  |
|  | **Демонтажни работи** |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж на осветителни тела | бр. | 22 |  |  |
| 2 | Демонтаж на ключове и контакти | бр. | 55 |  |  |
| 3 | Демонтаж на табла | бр. | 2 |  |  |
| 4 | Демонтаж на кабели | м | 800 |  |  |
|  | **Силова инсталация** |  |  |  |  |
| 1 | Доставка и монтаж на контакт тип “Шуко” ,двоен | бр. | 48 |  |  |
| 3 | Доставка и монтаж на контакт тип “Шуко” ,двоен за открит монтаж (на бюрата) | бр. | 8 |  |  |
| 2 | Направа на контактен излаз (КИ) със NYY(3Х4) 3х2,5 мм2 до 15м в РVС тръба Ф 23 мм | бр. | 56 |  |  |
| 4 | Доставка и монтаж на трифазен контакт 16 А | бр. | 2 |  |  |
| 5 | Доставка и полаганене (изтегляне) на NУУ 5х2,5 мм2 | м | 50 |  |  |
| 6 | Доставка и полаганене на трудногорима РVС тр.  Ф 32 мм | м | 20 |  |  |
| 7 | Доставка и полаганене (изтегляне) на NYY 5х6 мм2 | м | 40 |  |  |
| 8 | Доставка и полаганене (изтегляне) на NYY 5х4 мм2 | м | 30 |  |  |
|  | **Осветителна инсталация** |  |  |  |  |
| 1 | Доставка и монтаж на LED осветително тяло за вграждане (60/60)- 39 W, 3980 Lm, ІР 21, 4000К | бр. | 44 |  |  |
| 2 | Доставка и монтаж на LED осветително тяло за открит монтаж-16 W, ІР 44, аплик | бр. | 7 |  |  |
| 3 | Направа на лампен излаз(ЛИ) с NYY 3х1,5 мм2 до 10 м в трудногорима РVС тръба Ф16мм | бр. | 51 |  |  |
| 4 | Доставка и монтаж на ключ обикновен | бр. | 7 |  |  |
| 5 | Доставка и монтаж на ключ сериен | бр. | 11 |  |  |
| **ВИК** | | | |  |  |
| **1. ВОДОПРОВОД - ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ** | | | |  |  |
| 1 | Демонтаж на смесителни батерии | бр | 4,00 |  |  |
| 2 | ДЕМОНТАЖ НА ПОЦИНКОВАНИ ТР.Ф1/2“ | м | 45,00 |  |  |
| 3 | НАПРАВА УЛЕЙ ЗА ПОЛАГАНЕ НА НОВ ВОДОПРОВОД Ф20 | м | 2,00 |  |  |
| **2. ВОДОПРОВОД - ДОСТАВКА И МОНТАЖ** | | | |  |  |
| 1 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПП ТЪБИ ЗА СТУДЕНА ВОДА Ф20 PN16 С ФАСОННИ ЧАСТИ | м | 20,00 |  |  |
| 2 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПП ТЪБИ ЗА ТОПЛА ВОДА Ф20 PN20 С ФАСОННИ ЧАСТИ | м | 35,00 |  |  |
| 3 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБНА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ЗА ПП ТР.Ф20 | м | 55,00 |  |  |
| 4 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СКОБИ ЗА ПП ТР. Ф20 | бр | 24,00 |  |  |
| 5 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СК БЕЗ ИЗПРАЗНИТЕЛ ф20 /1/2“ | бр | 12,00 |  |  |
| 6 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СМЕСИТЕЛНИ БАТЕРИИ ЗА ТОАЛЕТНИ МИВКИ | бр | 6,00 |  |  |
| 7 | ХИДРАВЛИЧНО ИЗПИТВАНЕ НА ВОДОПРОВОД | м | 55,00 |  |  |
| **3. КАНАЛИЗАЦИЯ - ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ** | | | |  |  |
| 1 | Демонтаж на тоалетен умивалник | бр | 4,00 |  |  |
| 2 | ПРОБИВАНЕ НА ОТВОР В СЪЩ. БЕТ. ПЛОЧА 10/10 | бр | 2,00 |  |  |
| **4. КАНАЛИЗАЦИЯ - ДОСТАВКА И МОНТАЖ** | | | |  |  |
| 1 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PVC ТРЪБИ Ф 50 С ФАСОННИ ЧАСТИ | м | 15,00 |  |  |
| 2 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТОАЛЕТЕН УМИВАЛНИК | бр | 6,00 |  |  |
| 3 | УКРЕПИТЕЛИ ЗА Т. МИВКИ | бр | 6,00 |  |  |
| 4 | СКОБИ ЗА УКРЕПВАНЕ НА РVС ТРЪБИ Ф50 | бр | 6,00 |  |  |
| 5 | ЗАМОНОЛИТВАНЕ НА ОТВОР В СЪЩ. БЕТ. ПЛОЧА 10/10 | бр | 2,00 |  |  |
| **II** | **стаи 105,106,107,119** |  |  |  |  |
| **ЧАСТ : АРХИТЕКТУРА** | | | |  |  |
|  | **1. ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ** |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж на съществуваща фасадна дограма | кв.м | 19,95 |  |  |
| 2 | Демонтаж на съществуващи дървени входни врати | бр. | 4,00 |  |  |
| 3 | Демонтаж на съществуващи шкафове | бр. | 2,00 |  |  |
| 4 | Демонтаж на съществуващ фаянс зад мивка | кв.м | 0,72 |  |  |
| 5 | Демонтаж на съществуващи настилки | кв.м | 66,21 |  |  |
| 6 | Събиране и пренасяне на строителни отпадъци | куб.м | 8,00 |  |  |
| 7 | Извозване и депонирена на строителни отпадъци | куб.м | 8,00 |  |  |
|  | **2. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НОВИ ПОДОВИ НАСТИЛКИ** |  |  |  |  |
| 1 | Цялостно почистване и обезпрашаване, както и възстановяване на повредени зони (при необходимост) на циментова замазка | кв.м | 33,08 |  |  |
| 2 | Доставка и монтаж на подложка за ламиниран паркет с висока устойчивост за натоварени помещения | кв.м | 33,08 |  |  |
| 3 | Доставка и монтаж на ламиниран паркет с висока устойчивост за натоварени помещения | кв.м | 33,08 |  |  |
| 4 | Доставка и монтаж на первази за ламиниран паркет | лин.м | 32,40 |  |  |
| 5 | Монтаж на високоустойчива PVC настилка | кв.м | 33,24 |  |  |
| 6 | Саморазливна циментова замазка | кв.м | 33,24 |  |  |
| 7 | Заоблен хигиеничен ъгъл (холкер) | лин.м | 32,40 |  |  |
|  | **3. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ ПО СТЕНИ** |  |  |  |  |
| 1 | Доставка и полагане на гипсокартон на лепене по стени, вкл. фугиране | кв.м | 191,76 |  |  |
|  | Доставка и полагане на гипсокартон на конструкция по стени, вкл. фугиране | кв.м | 17,44 |  |  |
| 2 | Полагане на ъглови лайсни и финна шпакловка по гипсокартон | кв.м | 191,76 |  |  |
| 3 | Нанасяне на контактен грунд | кв.м | 191,76 |  |  |
| 4 | Полагане на дишащ латекс по стени | кв.м | 191,76 |  |  |
| 5 | Mонтаж на фаянс по стените над мивка - парче с размери 60/60 см | кв.м | 0,72 |  |  |
| 6 | Демонтаж, боядисване и монтаж на отоплителни тела | бр | 0,72 |  |  |
|  | **4. ТАВАНИ** |  |  |  |  |
| 1 | Mонтаж на растерен окачен таван от минералфазерни плочи 60/60см | кв.м | 66,21 |  |  |
|  | **5. ДОГРАМА** |  |  |  |  |
| 1 | Доставка и монтаж на еднокрила MDF врата със секретно заключване | бр. | 4,00 |  |  |
| 2 | Доставка и монтаж на PVC дограма със стъклопакет по спецификация | кв.м | 19,95 |  |  |
| 3 | Доставка и монтаж на PVC вътрешен подпрозоречен перваз | л.м | 11,40 |  |  |
| 3 | Вътрешно и външно измазване/обръщане околко новата дограма - врати и прозорци | л.м | 36,80 |  |  |
| 4 | Доставка и монтаж на външни ламелни хоризонтални щори за прозрци | кв.м | 19,95 |  |  |
|  | **6. ДРУГИ** |  |  |  |  |
| 1 | Климатици | бр. | 2,00 |  |  |
| **ЧАСТ : ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИИ** | |  |  |  |  |
|  | **Демонтажни работи** |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж на осветителни тела | бр. | 8 |  |  |
| 2 | Демонтаж на ключове и контакти | бр. | 20 |  |  |
| 3 | Демонтаж на табла | бр. | 0 |  |  |
| 4 | Демонтаж на кабели | м | 300 |  |  |
|  | **Силова инсталация** |  |  |  |  |
| 1 | Доставка и монтаж на контакт тип “Шуко” ,двоен | бр. | 7 |  |  |
| 2 | Направа на контактен излаз (КИ) със NYY(3Х4) 3х2,5 мм2 до 15м В РVС тръба Ф 23 мм | бр. | 7 |  |  |
| 3 | Доставка и монтаж на трифазен контакт 16 А | бр. | 2 |  |  |
| 4 | Доставка и полаганене (изтегляне) на NУУ 5х2,5 мм2 | м | 50 |  |  |
| 5 | Доставка и полаганене на трудногорима РVС тр.  Ф 32 мм | м | 20 |  |  |
|  | **Осветителна инсталация** |  |  |  |  |
| 1 | Доставка и монтаж на LED осветително тяло за вграждане (60/60)- 39 W, 3980 Lm, ІР 21, 4000К | бр. | 16 |  |  |
| 2 | Доставка и монтаж на LED осветително тяло за открит монтаж-12,16,18 W, ІР 44, 3000К, аплик | бр. | 2 |  |  |
| 3 | Направа на лампен излаз(ЛИ) с NYY 3х1,5 мм2 до 10 м в трудногорима РVС тръба Ф16мм | бр. | 18 |  |  |
| 4 | Доставка и монтаж на ключ обикновен | бр. | 2 |  |  |
| 5 | Доставка и монтаж на ключ сериен | бр. | 4 |  |  |
| **ЧАСТ : ВИК** | |  |  |  |  |
| **1. ВОДОПРОВОД - ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ** | | | |  |  |
| 1 | Демонтаж на смесителни батерии | бр | 2,00 |  |  |
| 2 | ДЕМОНТАЖ НА ПОЦИНКОВАНИ ТР.Ф1/2“ | м | 15,00 |  |  |
| 3 | НАПРАВА УЛЕЙ ЗА ПОЛАГАНЕ НА НОВ ВОДОПРОВОД Ф20 | м | 2,00 |  |  |
| **2. ВОДОПРОВОД - ДОСТАВКА И МОНТАЖ** | | | |  |  |
| 1 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПП ТЪБИ ЗА СТУДЕНА ВОДА Ф20 PN16 С ФАСОННИ ЧАСТИ | м | 10,00 |  |  |
| 2 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПП ТЪБИ ЗА ТОПЛА ВОДА Ф20 PN20 С ФАСОННИ ЧАСТИ | м | 20,00 |  |  |
| 3 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБНА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ЗА ПП ТР.Ф20 | м | 30,00 |  |  |
| 4 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СКОБИ ЗА ПП ТР. Ф20 | бр | 12,00 |  |  |
| 5 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СК БЕЗ ИЗПРАЗНИТЕЛ ф20 /1/2“ | бр | 4,00 |  |  |
| 6 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СМЕСИТЕЛНИ БАТЕРИИ ЗА ТОАЛЕТНИ МИВКИ | бр | 2,00 |  |  |
| 9 | ХИДРАВЛИЧНО ИЗПИТВАНЕ НА ВОДОПРОВОД | м | 30,00 |  |  |
| **3. КАНАЛИЗАЦИЯ - ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ** | | | |  |  |
| 1 | Демонтаж на тоалетен умивалник | бр | 2,00 |  |  |
| **4. КАНАЛИЗАЦИЯ - ДОСТАВКА И МОНТАЖ** | | | |  |  |
| 1 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PVC ТРЪБИ Ф 50 С ФАСОННИ ЧАСТИ | м | 2,00 |  |  |
| 2 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТОАЛЕТЕН УМИВАЛНИК | бр | 2,00 |  |  |
| 3 | УКРЕПИТЕЛИ ЗА Т. МИВКИ | бр | 2,00 |  |  |
| 4 | СКОБИ ЗА УКРЕПВАНЕ НА РVС ТРЪБИ Ф50 | бр. | 2,00 |  |  |
| **III** | **КОРИДОР** |  |  |  |  |
| **ЧАСТ : АРХИТЕКТУРА** | | | |  |  |
|  | **1. ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ** |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж на съществуваща фасадна дограма | кв.м | 6,74 |  |  |
| 2 | Демонтаж на съществуващи входни врати | бр. | 2,00 |  |  |
| 3 | Демонтаж на съществуващи настилки | кв.м | 63,82 |  |  |
| 4 | Събиране и пренасяне на строителни отпадъци | куб.м | 5,00 |  |  |
| 5 | Извозване и депонирена на строителни отпадъци | куб.м | 5,00 |  |  |
|  | **2. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НОВИ ПОДОВИ НАСТИЛКИ** |  |  |  |  |
| 1 | Доставка и монтаж на гранитогрес | кв.м | 63,82 |  |  |
| 2 | Лепилен р-р за гранитогрес | кв.м | 63,82 |  |  |
| 3 | Доставка и монтаж на первази от гранитогрес | лин.м | 40,05 |  |  |
|  | **3. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ ПО СТЕНИ** |  |  |  |  |
| 1 | Доставка и полагане на гипсокартон на лепене по стени, вкл. фугиране | кв.м | 137,86 |  |  |
| 2 | Щендерни стени от гипсофазерни плоскости на конструкция - 5 см | кв.м | 7,04 |  |  |
| 3 | Полагане на ъглови лайсни и финна шпакловка по гипсокартон | кв.м | 137,86 |  |  |
| 4 | Нанасяне на контактен грунд | кв.м | 137,86 |  |  |
| 5 | Полагане на дишащ латекс по стени | кв.м | 137,86 |  |  |
|  | **4. ТАВАНИ** |  |  |  |  |
| 1 | Mонтаж на растерен окачен таван от минералфазерни плочи 60/60см | кв.м | 63,82 |  |  |
|  | **5. ДОГРАМА** |  |  |  |  |
| 1 | Доставка и монтаж на витрина с врата по спецификация | кв.м | 7,35 |  |  |
| 2 | Доставка и монтаж на PVC дограма със стъклопакет за прозорците с размери по спецификация | кв.м | 6,74 |  |  |
| 3 | Доставка и монтаж на PVC вътрешен подпрозоречен перваз | л.м | 2,45 |  |  |
| 3 | Вътрешно и външно измазване/обръщане околко новата дограма - врати и прозорци | л.м | 18,85 |  |  |
|  | **ЧАСТ:ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИИ** |  |  |  |  |
|  | **Демонтажни работи** |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж на осветителни тела | бр. | 4 |  |  |
| 2 | Демонтаж на ключове и контакти | бр. | 2 |  |  |
| 3 | Демонтаж на табла | бр. | 1 |  |  |
| 4 | Демонтаж на кабели | м | 100 |  |  |
|  | **Ел. табла и захранващи линии** |  |  |  |  |
| 1 | Доставка и монтаж на ГРТ по схема | бр. | 1 |  |  |
| 2 | Доставка и полаганене (изтегляне) на NYY 5х25 мм2 (да се премери на място) | м | 50 |  |  |
| 3 | Доставка и полаганене на трудногорима РVС тр Ф 50 мм | м | 20 |  |  |
| 4 | Доставка и монтаж на поцинкована перфорирана кабелна скара, комплект с крепежни елементи и капаци 300/50мм с разделител за резервираните консуматори | м | 50 |  |  |
|  | **Осветителна инсталация** |  |  |  |  |
| 1 | Доставка и монтаж на LED осветително тяло за вграждане (60/60)- 39 W, 3980 Lm, ІР 21, 4000К | бр. | 8 |  |  |
| 2 | Направа на лампен излаз(ЛИ) с NYY 3х1,5 мм2 до 10 м в трудногорима РVС тръба Ф16мм | бр. | 8 |  |  |
| 3 | Доставка и монтаж на лихт бутон | бр. | 4 |  |  |
|  | **Силова инсталация** |  |  |  |  |
| 1 | Доставка и монтаж на контакт тип “Шуко” | бр. | 4 |  |  |
| 2 | Направа на контактен излаз (КИ) със NYY(3Х4) 3х2,5 мм2 до 15м В РVС тръба Ф 23 мм | бр. | 4 |  |  |
| 3 | Доставка на многожичен кабел 1х16мм2 (жълто-зелен) | м | 50 |  |  |
|  | **Пусково наладъчни работи** |  |  |  |  |
| 1 | Измерване пълното съпротивление на контура  "фаза-нула" | чч | 30 |  |  |
| 2 | Изпитване изолацията на проводници за едно  присъединяване | чч | 5 |  |  |
| 3 | Измерване съпротивлението на точка  от защитното заземление | чч | 5 |  |  |
| 4 | Проверка за наличие на верига между заземители  и заземяеми елементи | чч | 5 |  |  |
| 5 | Пробег на лаборатория | чч | 8 |  |  |

**Дата \_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_**

**Име и фамилия \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Длъжност \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Наименование на участника \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*Приложение № 6.2. към Ценово предложение*

**„ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ЦК-QUASAR ПО ЧЕТИРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“**

**За Обособена позиция № 2: „СМР по Модернизиране на обект от ЦК QUASAR на територията на ИМС-БАН, включително съоръжения, помещения, системи, инсталации, мрежи, техническа инфраструктура и др.“**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | **ЧАСТ: АРХИТЕКТУРА** | | | | |
| № | Наименование на вида СМР | | | м-ка | количе-ство | Ед.цена  (в лева без ДДС | Обща цена  (в лева без ДДС) |
|  | **1. ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ** | | |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж на съществуваща фасадна дограма | | | кв.м | 19,53 |  |  |
| 2 | Демонтаж на съществуващи дървени входни врати | | | бр. | 4,00 |  |  |
| 3 | Демонтаж на съществуващи метални решетки | | | бр. | 3,00 |  |  |
| 4 | Демонтаж на съществуващ фаянс зад мивка | | | кв.м | 1,08 |  |  |
| 5 | Демонтаж на съществуващи настилки | | | кв.м | 79,10 |  |  |
| 6 | Събиране и пренасяне на строителни отпадъци | | | куб.м | 18,00 |  |  |
| 7 | Извозване и депонирена на строителни отпадъци | | | куб.м | 18,00 |  |  |
| 8 | Демонтаж на чугунени радиатори | | | бр. | 4,00 |  |  |
|  | **2. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НОВИ ПОДОВИ НАСТИЛКИ** | | |  |  |  |  |
| 1 | Цялостно почистване и обезпрашаване, както и възстановяване на повредени зони (при необходимост) на циментова | | | кв.м | 79,10 |  |  |
| 2 | Доставка и монтаж на ламиниран паркет с висока устойчивост за натоварени помещения | | | кв.м | 79,10 |  |  |
| 3 | Доставка и монтаж на подложка за ламиниран паркет с висока устойчивост за натоварени помещения | | | кв.м | 79,10 |  |  |
| 4 | Доставка и монтаж на первази за ламиниран паркет | | | лин.м | 67,80 |  |  |
| 5 | Доставка и монтаж на преходни лайсни при смяна на настилките- врати | | | лин.м | 4,00 |  |  |
|  | **3. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ ПО СТЕНИ** | | |  |  |  |  |
| 1 | Грундиране и шпакловане на стени | | | кв.м | 189,86 |  |  |
| 2 | Нанасяне на контактен грунд | | | кв.м | 189,86 |  |  |
| 3 | Полагане на дишащ латекс по стени | | | кв.м | 189,86 |  |  |
| 4 | Mонтаж на фаянс по стените над мивка - парче с размери 60/60 см | | | кв.м | 1,08 |  |  |
|  | **4. ТАВАНИ** | | |  |  |  |  |
| 1 | Грундиране и шпакловане на тавани | | | кв.м | 79,10 |  |  |
| 2 | Нанасяне на контактен грунд | | | кв.м | 79,10 |  |  |
| 3 | Полагане на дишащ латекс по тавани след предварително нанасяне на контактен грунд - стая 407, блок "А" | | | кв.м | 79,10 |  |  |
|  | **5. ДОГРАМА** | | |  |  |  |  |
| 1 | Доставка и монтаж на блиндирана входна врата и брава със специално заключване, осигуряващо сигурност клас на взломоустойчивост;  втора невидима електромеханична заключващата система;  контрол ваденето на дубликати на ключове; осигуряват обратна връзка, т.е. вратата реагира със звуков сигнал и пращане на SMS съобщение до собственика при опит за взлом.  Синергично взаимодействие междуу независимите механична и електрическа заключващи системи, позволява извличане на допълнителна сигурност от системата чрез: SBS – заключването на механичната брава блокира ползването на електрическата, която от своя страна пази механичната   контролирано от клиента аварийно отваряне на електрическата заключваща система;  шумо и топлоизолация. | | | бр. | 4,00 |  |  |
| 2 | Доставка и монтаж на PVC дограма със стъклопакет | | | кв.м | 19,53 |  |  |
| 3 | Доставка и монтаж на PVC вътрешен подпрозоречен перваз | | | Лин.м | 9,30 |  |  |
| 4 | Вътрешно и външно измазване/обръщане околко новата дограма - врати и прозорци | | | Лин.м | 62,80 |  |  |
| 5 | Доставка и монтаж на външни хоризонтални щори :алуминиеви ламели 90 мм с "Z" образна форма с алуминиеви водачи , стоманена ос и горен профил, електро задвижване, както и декоративна кутия с капаци за скриване на воденето. В зоните на припокриване на ламелите има гумени уплътнения, които спомагат за по-доброто застъпване в затворено положение и намаляват достъпа на светлина в помещението | | | бр. | 27,69 |  |  |
|  | **6.ДРУГИ** | | |  |  |  |  |
| 1 | Доставка и монтаж на климатици | | | бр. | 4,00 |  |  |
|  | Доставка и монтаж наалуминиеви радиатори к-т | | | бр. | 4,00 |  |  |
| 1 | Доставка и монтаж на интериорна ламперия к-т | | | бр. | 4,00 |  |  |
|  |  | | |  |  |  |  |
|  | |  | **ЧАСТ : В И К** | | | | |
|  | |  | **Блок „Б“ стаи 405, 404 и 403** | | | | |
|  | **1. СГРАДНА ВОДОПРОВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ** | | |  |  |  |  |
| 1 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПП ТЪБИ ЗА СТУДЕНА ВОДА Ф20 PN16 С ФАСОННИ ЧАСТИ | | | м | 30 |  |  |
| 2 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБНА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ЗА ПП ТР.Ф20 | | | м | 30 |  |  |
| 3 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КАБЕЛ ЗА ПОДГРЯВАНЕ НА ПП ТР.Ф20 | | | м | 20 |  |  |
| 4 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СКОБИ ЗА ПП ТР. Ф20 | | | бр | 15 |  |  |
| 5 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СК БЕЗ ИЗПРАЗНИТЕЛ ф20 /1/2“ | | | бр | 1 |  |  |
| 6 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЧЕШМЕНА КАНЕЛКА ЗА ТОАЛЕТНА МИВКА -НИКЕЛИРАНА | | | бр | 2 |  |  |
| 7 | ДЕМОНТАЖ НА ПОЦИНКОВАНИ ТР.Ф1/2“ | | | м | 10 |  |  |
| 8 | НАПРАВА УЛЕЙ ЗА ПОЛАГАНЕ НА НОВ ВОДОПРОВОД Ф20 | | | м | 10 |  |  |
| 9 | ХИДРАВЛИЧНО ИЗПИТВАНЕ НА ВОДОПРОВОД | | | м | 30 |  |  |
|  | **Блок „А“ стая 407** | | |  |  |  |  |
|  | **1. СГРАДНА ВОДОПРОВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ** | | |  |  |  |  |
| 1 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПП ТЪБИ ЗА СТУДЕНА ВОДА Ф20 PN16 С ФАСОННИ ЧАСТИ | | | м | 2 |  |  |
| 2 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБНА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ЗА ПП ТР.Ф20 | | | м | 2 |  |  |
| 3 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СКОБИ ЗА ПП ТР. Ф20 | | | бр | 2 |  |  |
| 4 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СК БЕЗ ИЗПРАЗНИТЕЛ ф20 /1/2“ | | | бр | 1 |  |  |
| 5 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЧЕШМЕНА КАНЕЛКА ЗА ТОАЛЕТНА МИВКА -НИКЕЛИРАНА | | | бр | 1 |  |  |
| 6 | ДЕМОНТАЖ НА ПОЦИНКОВАНИ ТР.Ф1/2“ | | | м | 1 |  |  |
| 7 | НАПРАВА УЛЕЙ ЗА ПОЛАГАНЕ НА НОВ ВОДОПРОВОД Ф20 | | | м | 1 |  |  |
| 8 | ХИДРАВЛИЧНО ИЗПИТВАНЕ НА ВОДОПРОВОД | | | м | 1 |  |  |
|  | |  | **Блок „Б“ стаи 405, 404 и 403** | | | | |
|  | **2. СГРАДНА КАНАЛИЗАЦИОННА ИНСТАЛАЦИЯ** | | |  |  |  |  |
| 1 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PVC ТРЪБИ Ф 50 С ФАСОННИ ЧАСТИ | | | м | 2 |  |  |
| 2 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТОАЛЕТЕН УМИВАЛНИК | | | бр | 2 |  |  |
| 3 | УКРЕПИТЕЛИ ЗА Т. МИВКИ | | | бр | 2 |  |  |
| 4 | СКОБИ ЗА УКРЕПВАНЕ НА РVС ТРЪБИ Ф50 | | | бр | 2 |  |  |
| 5 | ДЕМОНТАЖ НА СЪЩ. ТОАЛЕТНИ МИВКИ И ТРЪБИ | | | бр. | 2 |  |  |
|  |  |
|  | |  | **Блок „А“ стая 407** | | | | |
|  | **2. СГРАДНА КАНАЛИЗАЦИОННА ИНСТАЛАЦИЯ** | | |  |  |  |  |
| 1 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PVC ТРЪБИ Ф 50 С ФАСОННИ ЧАСТИ | | | м | 1 |  |  |
| 2 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТОАЛЕТЕН УМИВАЛНИК | | | бр | 1 |  |  |
| 3 | УКРЕПИТЕЛИ ЗА Т. МИВКИ | | | бр | 1 |  |  |
| 4 | СКОБИ ЗА УКРЕПВАНЕ НА РVС ТРЪБИ Ф50 | | | бр | 1 |  |  |
| 5 | ДЕМОНТАЖ НА СЪЩ. ТОАЛЕТНИ МИВКИ И ТРЪБИ | | | бр. | 1 |  |  |
|  |  |
|  | **Част: ЕЛЕКТРО** | | |  |  |  |  |
|  | **Демонтажни работи** | | |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж на осветителни тела | | | бр. | 18 |  |  |
| 2 | Демонтаж на ключове и контакти | | | бр. | 18 |  |  |
| 3 | Демонтаж на табла | | | бр. | 2 |  |  |
| 4 | Демонтаж на кабели | | | м | 400 |  |  |
| 5 | Доставка и монтаж на разпределително табло по схема | | | бр. | 1 |  |  |
| 6 | Доставка и полаганене (изтегляне) на NYY 5х6 мм2 | | | м | 30 |  |  |
| 7 | Доставка и полагане на кабелен канал 50/80мм, комплект | | | м | 100 |  |  |
|  | **Осветителна инсталация** | | |  |  |  |  |
| 1 | Доставка и монтаж на LED осветително тяло заоткрит монтаж 42 W, 4000 Lm, ІР 21, 4000К | | | бр. | 16 |  |  |
| 2 | Доставка и монтаж на LED осветително тяло за открит монтаж-16 W, ІР 44, 3000К, аплик | | | бр. | 2 |  |  |
| 3 | Направа на лампен излаз(ЛИ) с ПВВМ 3х1,5 мм2 до 10 м скрито под мазилка | | | бр. | 18 |  |  |
| 4 | Доставка и монтаж на ключ обикновен | | | бр. | 2 |  |  |
| 5 | Доставка и монтаж на ключ сериен | | | бр. | 4 |  |  |
|  | **Силова инсталация** | | |  |  |  |  |
| 1 | Доставка и монтаж на контакт тип “Шуко”двоен, за монтаж в кабелен канал | | | бр. | 7 |  |  |
| 2 | Направа на контактен излаз (КИ) със NYY 3х2,5 мм2 до 15м | | | бр. | 7 |  |  |
| 3 | Доставка и монтаж на Двупроводен нагревателен кабел - 40м, комплект | | | бр. | 1 |  |  |
|  | **Демонтажни работи** | | |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж на осветителни тела | | | бр. | 5 |  |  |
| 2 | Демонтаж на ключове и контакти | | | бр. | 6 |  |  |
| 3 | Демонтаж на кабели | | | м | 100 |  |  |
|  | **Осветителна инсталация** | | |  |  |  |  |
| 1 | Доставка и монтаж на LED осветително тяло  (60/60)- 39 W, 3980 Lm, ІР 21, 4000К | | | бр. | 6 |  |  |
| 2 | Доставка и монтаж на LED осветително тяло за открит монтаж-16 W, ІР 44, аплик | | | бр. | 1 |  |  |
| 3 | Направа на лампен излаз(ЛИ) с NYY 3х1,5 мм2 до 10 м в трудногорима РVС тръба Ф16мм | | | бр. | 7 |  |  |
| 4 | Доставка и монтаж на ключ обикновен | | | бр. | 1 |  |  |
| 5 | Доставка и монтаж на ключ сериен | | | бр. | 1 |  |  |
|  | **Силова инсталация** | | |  |  |  |  |
| 1 | Доставка и монтаж на контакт тип “Шуко” двоен | | | бр. | 7 |  |  |
| 2 | Направа на контактен излаз (КИ) със NYY 3х2,5 мм2 до 15м В РVС тръба Ф 23 мм | | | бр. | 7 |  |  |
| 3 | Доставка и полаганене (изтегляне) на NYY 3х2,5 мм2 | | | м | 30 |  |  |
|  | **Пусково наладъчни работи** | | |  |  |  |  |
| 1 | Измерване пълното съпротивление на контура  "фаза-нула" | | | чч | 15 |  |  |
| 2 | Изпитване изолацията на проводници за едно  присъединяване | | | чч | 3 |  |  |
| 3 | Измерване съпротивлението на точка  от защитното заземление | | | чч | 3 |  |  |
| 4 | Проверка за наличие на верига между заземители  и заземяеми елементи | | | чч | 3 |  |  |
| 5 | Пробег на лаборатория | | | чч | 4 |  |  |

**Дата \_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_**

**Име и фамилия \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Длъжност \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Наименование на участника \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*Приложение № 6.3. към Ценово предложение*

**„ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ЦК-QUASAR ПО ЧЕТИРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“**

**За Обособена позиция № 3: „СМР по Модернизация на обекти от ЦК QUASAR - две помещения на територията на ИЯИЯЕ-БАН и изграждане на оптично трасе на територията на ИЯИЯЕ“**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование на вида СМР | м-ка | количе-ство | Ед.цена  (в лева без ДДС | Обща цена  (в лева без ДДС) |
| **ЧАСТ : АРХИТЕКТУРА** | | | |  |  |
| ***ЛАБОРАТОРИЯ "А"*** | | | |  |  |
|  | **1. ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ** |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж на съществуващи врати | бр. | 6,00 |  |  |
| 2 | Демонтаж на съществуващ фаянс зад мивка | кв.м | 0,50 |  |  |
| 3 | Демонтаж на съществуващи настилки - гранитогрес и балатум | кв.м | 120,00 |  |  |
| 4 | Обрушване и почистване на съществуващи стени | кв.м | 225,00 |  |  |
| 5 | Пробиване на отвор за врата | куб.м | 0,50 |  |  |
| 6 | Събиране и пренасяне на строителни отпадъци | куб.м | 14,00 |  |  |
| 7 | Извозване и депонирена на строителни отпадъци | куб.м | 14,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **2. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НОВИ ПОДОВИ НАСТИЛКИ** |  |  |  |  |
| 1 | Цялостно почистване и обезпрашаване, както и възстановяване на повредени зони (при необходимост) на съществуващата циментова замазка | кв.м | 130,10 |  |  |
| 2 | Доставка и изпълнение на под от гранитогрес | кв.м. | 25,00 |  |  |
| 3 | Доставка и монтаж на ламиниран паркет с висока устойчивост за натоварени помещения | кв.м | 86,40 |  |  |
| 4 | Доставка и монтаж на подложка за ламиниран паркет | кв.м | 86,40 |  |  |
| 5 | Доставка и монтаж на первази за ламиниран паркет | лин.м | 50,70 |  |  |
| 6 | Доставка и монтаж на первази за гранитогрес | лин.м | 20,60 |  |  |
| 7 | Доставка и изпълнение на повдигнат под в сървъра с покритие ламиниран паркет | кв.м | 18,70 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **3. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НОВИ СТЕНИ ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ ПО СТЕНИ** | |  |  |  |
| 1 | Изпълнение на нови преградни стени от гипсокартон, вкл.фугиране | кв.м | 32,20 |  |  |
| 2 | Запълване на отвор с тухлена зидария 25см | куб.м | 0,60 |  |  |
| 3 | Изпълнение на предстенна обшивка от гипсокартон на конструкция пред всички съществуващи тухлени стени, вкл.фугиране | кв.м | 225,00 |  |  |
| 4 | Изпълнение на куфар от гипсокартон на конструкция за скриване на съществуващи инсталации по таван, вкл.фугиране | кв.м | 20,00 |  |  |
| 5 | Полагане на фина шпакловка по стени от гипсокартон | кв.м | 245,00 |  |  |
| 6 | Нанасяне на контактен грунд | кв.м | 245,00 |  |  |
| 7 | Полагане на дишащ латекс по стени | кв.м | 245,00 |  |  |
| 8 | Mонтаж на фаянс по стените в санитарното помещение до височина 2м | кв.м | 30,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **4. ТАВАНИ** |  |  |  |  |
| 1 | Доставка и монтаж на растерен окачен таван от минералфазерни плочи 60/60см | кв.м | 79,10 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **5. ДОГРАМА** |  |  |  |  |
| 1 | Доставка и монтаж на блиндирана входна врата и брава със специално заключване, осигуряващо сигурност | бр. | 2,00 |  |  |
| 2 | Доставка и монтаж на метална врата с размери 90/200 см | бр. | 2,00 |  |  |
| 3 | Доставка и монтаж на метална врата с размери 100/200 см | бр. | 1,00 |  |  |
| 4 | Доставка и монтаж на MDF врата с размер 80/200 | бр. | 2,00 |  |  |
| 5 | Доставка и монтаж на MDF врата с размер 100/200 със заключващ механизъм | бр. | 1,00 |  |  |
| 6 | Доставка и монтаж на алуминиева врата с каса в санитарното помещение | бр. | 2,00 |  |  |
| 7 | Вътрешно и външно измазване/обръщане околко новата дограма - врати | лин.м | 40,00 |  |  |
| ***ЛАБОРАТОРИЯ "Б"*** | | | |  |  |
|  | **1. ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ** |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж на съществуваща фасадна дограма | кв.м | 1,35 |  |  |
| 2 | Демонтаж на съществуващa входнa вратa | бр. | 1,00 |  |  |
| 3 | Обрушване и почистване на съществуващи стени | кв.м | 34,50 |  |  |
| 4 | Демонтаж на съществуващ фаянс зад мивка | кв.м | 0,50 |  |  |
| 5 | Демонтаж на съществуващa настилкa - гранитогрес | кв.м | 15,30 |  |  |
| 6 | Събиране и пренасяне на строителни отпадъци | куб.м | 3,00 |  |  |
| 7 | Извозване и депонирена на строителни отпадъци | куб.м | 3,00 |  |  |
|  | **2. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НОВИ ПОДОВИ НАСТИЛКИ** |  |  |  |  |
| 1 | Цялостно почистване и обезпрашаване, както и възстановяване на повредени зони (при необходимост) на съществуващата циментова замазка | кв.м | 15,30 |  |  |
| 2 | Доставка и монтаж на ламиниран паркет с висока устойчивост за натоварени помещения | кв.м | 15,30 |  |  |
| 3 | Доставка и монтаж на подложка за ламиниран паркет | кв.м | 15,30 |  |  |
| 4 | Доставка и монтаж на первази за ламиниран паркет | лин.м | 15,10 |  |  |
| 5 | Доставка и монтаж на преходни лайсни при смяна на настилките- врати | лин.м | 1,00 |  |  |
|  | **3. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ ПО СТЕНИ** |  |  |  |  |
| 1 | Грундиране и шпакловане на стени | кв.м | 34,50 |  |  |
| 2 | Нанасяне на контактен грунд | кв.м | 34,50 |  |  |
| 3 | Полагане на дишащ латекс по стени | кв.м | 34,50 |  |  |
| 4 | Mонтаж на фаянс по стените над мивка - парче с размери 60/60 см | кв.м | 0,50 |  |  |
|  | **4. ТАВАНИ** |  |  |  |  |
| 1 | Грундиране и шпакловане на тавани | кв.м | 15,30 |  |  |
| 2 | Нанасяне на контактен грунд | кв.м | 15,30 |  |  |
| 3 | Полагане на дишащ латекс по тавани след предварително нанасяне на контактен грунд | кв.м | 15,30 |  |  |
|  | **5. ДОГРАМА** |  |  |  |  |
| 1 | Доставка и монтаж на блиндирана входна врата и брава със специално заключване, осигуряващо сигурност | бр. | 1,00 |  |  |
| 2 | Доставка и монтаж на PVC дограма със стъклопакет | кв.м | 1,35 |  |  |
| 3 | Доставка и монтаж на PVC вътрешен подпрозоречен перваз | л.м. | 2,70 |  |  |
| 4 | Вътрешно и външно измазване/обръщане околко новата дограма - врати и прозорци | л.м. | 6,00 |  |  |
| 5 | Доставка и монтаж на вътрешни хоризонтални щори | кв.м | 1,35 |  |  |
| **ЧАСТ : ВИК** | | | |  |  |
| **1. ВОДОПРОВОД - ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ** | | | |  |  |
| 1 | Демонтаж същ. поцинковани тръби ф1/2" | м.л | 3,00 |  |  |
| 2 | Демонтаж на тоалетни мивки и батерии | бр. | 1 |  |  |
| **2. ВОДОПРОВОД - ДОСТАВКА И МОНТАЖ** | | | |  |  |
| 1 | Доставка и монтаж полиетиленова тръба PE-PN-10 Ø 20 студена вода | м.л. | 7,00 |  |  |
| 2 | Доставка и монтаж полиетиленова тръба PE-PN-10 Ø 25 студена вода | м.л. | 9,00 |  |  |
| 3 | Доставка и монтаж полиетиленова тръба PE-PN-20 Ø 20 топла вода | м.л. | 5,00 |  |  |
| 4 | Доставка и полагане тръбна изолация за PPR тръби Ø 20 | м.л. | 12,00 |  |  |
| 5 | Доставка и полагане тръбна изолация за PPR тръби Ø 25 | м.л. | 5,00 |  |  |
| 6 | Доставка и монтаж СК Ø 20 без изпразнител | бр. | 3 |  |  |
| 7 | Доставка и монтаж СК Ø 25 без изпразнител | бр. | 1 |  |  |
| 8 | Доставка и монтаж ОК Ø 20 | бр. | 1 |  |  |
| 9 | Доставка и монтаж предпазен вентил Ø 20 | бр. | 1 |  |  |
| 10 | Доставка и монтаж смесител за тоалетна/ кухненска мивка | бр. | 3 |  |  |
| 11 | Доставка и монтаж ел.бойлер 20л за монтаж под мивка | бр. | 1 |  |  |
| 12 | Улей от 10/10 до 15/15 ръчно в тухлена зидария | м.л. | 10,00 |  |  |
| 13 | Пробиване отвори до 40/40 в зид 1/2 тухла | бр. | 2 |  |  |
| 14 | Укрепители за водопроводни инсталации | бр. | 8 |  |  |
| 15 | Изпитване и дезинфекция на водопроводи до Ф100 мм | 100м.л. | 17,00 |  |  |
| **3. КАНАЛИЗАЦИЯ - ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ** | | | |  |  |
| 1 | Демонтиране на PVC тръби до Ф100мм | м.л | 10,00 |  |  |
| 2 | Демонтаж на същ.тоалетни мивки и тръби | бр | 1 |  |  |
| 3 | Разбиване бетон с чук и шило, включително изхвърляне на отпадъците | м3 | 1,0 |  |  |
| 4 | Разбиване на същ. ст.бетонова настилка с деб 20см - ръчно | м2 | 1,50 |  |  |
| **4. КАНАЛИЗАЦИЯ - ДОСТАВКА И МОНТАЖ** | | | |  |  |
| 1 | Доставка и полагане PVC тръби муфени с фасонни части ф110/2,2Ф110/2.2 | м.л | 5,00 |  |  |
| 2 | Доставка и полагане PVC тръби муфени с фасонни части Ф50/1.8 | м.л. | 3,00 |  |  |
| 3 | Доставка и монтаж тоалетна мивка среден формат | бр | 2 |  |  |
| 4 | Доставка и монтаж Тоалетна седалка полупорцеланова бяла с PVC казанче | бр | 2 |  |  |
| 5 | Доставка и монтаж Сифони подови чугунени с месингови детайли Ф50мм | бр | 1 |  |  |
| 5 | Доставка и монтаж кухненска мивка върху шкаф | бр | 1 |  |  |
| 6 | Доставка и полагане усилени PVC тръби муфени с фасонни части Ф110/2.2 | м.л | 15,00 |  |  |
| 7 | Доставка и полагане усилени PVC тръби муфени с фасонни части Ф160/4.2 | м.л | 7,00 |  |  |
| 9 | Доставка и монтаж противовакуумна клала ф100 | бр | 1 |  |  |
| 10 | Направа тесен изкоп за вкопана канализация до Н=60см ръчно в земни почви с прехвърляне на 3м хоризонт | м3 | 1,80 |  |  |
| 11 | Доставка и полагане укрепители за окачена канализация и вертикали | бр | 10 |  |  |
| 12 | Обратен насип с трамбоване | м3 | 1,50 |  |  |
| 13 | Възстановяване на армирана ст.бетонова настилка с деб.20см | м3 | 0,70 |  |  |
| 14 | Доставка и полагане PР тръби муфени с фасонни части Ф20 за отвеждане на конденз | м.л | 10,00 |  |  |
| 15 | Доставка и полагане сифон за заустване на конденз | бр | 4 |  |  |
| **ЧАСТ : ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИИ** | | | |  |  |
|  | **Ел. табла и захранващи линии** |  |  |  |  |
| 1 | Доставка и монтаж на РТ по схема | бр. | 1 |  |  |
| 2 | Доставка и монтаж на РТ по схема | бр. | 1 |  |  |
| 4 | Доставка и полаганене (изтегляне) на NYY 5х25 мм2, (да се премери на място) | м | 50 |  |  |
| 5 | Доставка и полаганене (изтегляне) на NYY 5х10 мм2 | м | 30 |  |  |
| 6 | Доставка и полаганене (изтегляне) на NYY 5х6 мм2 | м | 50 |  |  |
| 7 | Доставка и полаганене (изтегляне) на NYY 5х4 мм2 | м | 50 |  |  |
| 8 | Доставка и полаганене на трудногорима РVС тр Ф 50 мм , (да се премери на място) | м | 100 |  |  |
| 9 | Доставка и монтаж на поцинкована перфорирана кабелна  скара, комплект с крепежни елементи и капаци  200/50мм с разделител за резервираните консуматори | м | 30 |  |  |
|  | **Осветителна и силова инсталация** |  |  |  |  |
| 1 | Доставка и монтаж на LED осветително тяло за вграждане (60/60)- 35 W, 3500 Lm, ІР 21, 4000К | бр. | 28 |  |  |
| 2 | Доставка и монтаж на LED осветително тяло за вграждане (60/60)- 35 W, 3500 Lm, ІР 21, 4000К, с вградена акумулаторна батерия | бр. | 4 |  |  |
| 3 | Доставка и монтаж на LED осветително тяло за вграждане (60/60)- 35 W, 3500 Lm, ІР44, 4000К | бр. | 1 |  |  |
| 4 | Доставка и монтаж на LED осветително тяло за открит монтаж-12 W, ІР 44, аплик | бр. | 3 |  |  |
| 5 | Доставка и монтаж на LED осветително тяло за вграждане 12 W, ІР 44, | бр. | 3 |  |  |
| 6 | Доставка и монтаж на LED осветително тяло с вградена акумулаторна батерия | бр. | 8 |  |  |
| 7 | Извод за вентилатор | бр. | 2 |  |  |
| 8 | Направа на лампен излаз(ЛИ) с NYY 3х1,5 мм2 до 10 м в трудногорима РVС тръба Ф16мм | бр. | 46 |  |  |
| 15 | Направа на контактен излаз (КИ) със NYY(3х4) 3х2,5 мм2 до 15м В РVС тръба Ф 23 мм | бр. | 27 |  |  |
| 19 | Направа на контактен излаз (КИ) със NYY(3х4) 3х2,5 мм2 до 15м В РVС тръба Ф 25 мм | бр. | 27 |  |  |
| 20 | Доставка и полаганене на трудногорима РVС тр Ф 25 мм | м | 250 |  |  |
| 21 | Доставка и полаганене (изтегляне) на NYY 3х4 мм2 | м | 100 |  |  |
| 22 | Доставка и полаганене (изтегляне) на NYY 3х2,5 мм2 | м | 200 |  |  |
| 23 | Доставка и полаганене (изтегляне) на NУУ 3х1,5 мм2 | м | 50 |  |  |
| 25 | Доставка и полагане на FTP cat 6 | м | 700 |  |  |
| 27 | Доставка и полаганене на РVС тр Ф 16 мм | м | 100 |  |  |
| 28 | Доставка на многожичен кабел 1х16мм2 (жълто-зелен) | м | 50 |  |  |
| 29 | Доставка и полаганене (изтегляне) на тръба за полагане на оптичен кабел Ф 32 мм, с "водач" | м | 250 |  |  |
| 30 | Доставка и полаганене (изтегляне) на телефонен кабел 1" | м | 150 |  |  |
|  | **Демонтажни работи** |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж на осветителни тела | бр. | 20 |  |  |
| 2 | Демонтаж на ключове и контакти | бр. | 25 |  |  |
| 3 | Демонтаж на табла | бр. | 2 |  |  |
| 4 | Демонтаж на кабели | м | 400 |  |  |

**Дата \_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_**

**Име и фамилия \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Длъжност \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Наименование на участника \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*Приложение № 6.4. към Ценово предложение*

**„ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ЦК-QUASAR ПО ЧЕТИРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“**

**За Обособена позиция № 4: „СМР по изграждане на две оптични трасета на територията на ТУ-Габрово“**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №4: “СМР по изграждане на две оптични трасета на територията на ТУ-Габрово“** | | | | | |
| **КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА** | | | | | |
| **№** | **ДЕЙНОСТИ** | **Мярка** | **Количество** | Ед.цена  (в лева без ДДС | Обща цена  (в лева без ДДС) |
| **ПЪРВО КАБЕЛНО ТРАСЕ** | | | | | |
| 1 | Основен ремонт, вкл. почистване на кабелни шахти | бр | 18 |  |  |
| 2 | Доставка и монтаж на HDPE Ф40 | л.м. | 1520 |  |  |
| 3 | Направа на входно-изходни отвори в шахти | бр | 3 |  |  |
| 4 | Направа на отвори в плоча в сграда "Quasar" с ширина н а отвора до 30см | бр | 6 |  |  |
| 5 | Доставка и полагане на оптичен кабел 9/125 12FO | л.м. | 1825 |  |  |
| 6 | Доставка и монтаж на оптичен панел ODF за 12 вклакна вкл. всички необходими аксесоари за целта | к-т | 6 |  |  |
| **ВТОРО КАБЕЛНО ТРАСЕ** | | | | | |
| 1 | Направа на траншеен изкоп 40/40см - ръчно | л.м. | 45 |  |  |
| 2 | Доставка и монтаж на HDPE Ф40 | л.м. | 45 |  |  |
| 3 | Доставка и полагане на оптичен кабел 9/125 12FO | л.м. | 55 |  |  |
| 4 | Разбиване на бетонна пътека - ръчно | кв.м. | 3 |  |  |
| 5 | Направа на единичен изкоп 100/100/50см за направа на Шахта №19 - ръчно | бр | 1 |  |  |
| 6 | Изграждане на нова кабелна шахта 60/60/40 см от единични тухли /Шахта №199/ | бр | 1 |  |  |
| 7 | Направа на обратен насип, вкл. уплътняване на земната маса около Шахта №19 и подравняване спрямо терена - ръчно | бр | 1 |  |  |
| 8 | Възстановяване на бетонна пътека | кв.м. | 3 |  |  |

**Дата \_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_**

**Име и фамилия \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Длъжност \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Наименование на участника \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**