|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование на Участника:** |  |
| **Седалище и адрес по регистрация:** |  |
| **Представлявано от:** |  |
| **Булстат/ЕИК:** |  |
| **Точен адрес за кореспонденция:** |  |
| **Телефонен номер:** |  |
| **Факс номер:** |  |
| **e mail:** |  |

**ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

Във връзка с пазарни консултации по обществена поръчка с предмет:

**„Строителни монтажни работи и подготовка за монтаж на оборудване за ремонт на помещения в масивни сгради собственост на БАН (Институт по роботика), по договор № BG05M2OP001-1.002-0023, Център за компетентност „Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020. По две обособени позиции“**

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

Във връзка с обявената от Вас покана за пазарни консултации по обществена поръчка с предмет: **„Строителни монтажни работи и подготовка за монтаж на оборудване за ремонт на помещения в масивни сгради собственост на БАН (Институт по роботика), по договор № BG05M2OP001-1.002-0023, Център за компетентност „Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020. По две обособени позиции“**

За **Обособена позиция № 2:** „Строителни монтажни работи и подготовка за монтаж на оборудване на 3 помещения от 120 м2 на лабораторията по „Колективна роботика“ в Пловдив“

Ви представяме нашето ценово предложение, както следва:

**Предлагаме да изпълним предмета на обособената позиция за обща цена, както следва:**

**За изпълнение на СМР – ………………..** (словом: **………………..**) **лева без ДДС, или ………………..** (словом: **………………..**) **лева с ДДС**

**III. ДЕКЛАРИРАМЕ, ЧЕ:**

1. Оферираните цени са съобразени с всички необходимипреки и косвени разходи **за извършване на строително-монтажните работи**, вкл. тези за подготовката на строителството, за извършването на временните строителни работи, за осигуряване транспорта на машините и заплащането на труда, временната организация на движението, депонирането на негодни почви и строителни отпадъци, промяна в организацията на строителството, охрана на труда, застраховка за професионалната ни отговорност,разходи за геодезическо заснемане, лабораторни проби и изпитвания, разходите за отстраняване на всякакви дефекти до изтичането на гаранционния срок на изпълнените от нас строително-монтажни работи и др.присъщи разходи, неупоменати по-горе,необходими за качественото и точно изпълнение на дейностите от обхвата на обществената поръчка.
2. В цените на видовете СМР са включени стойностите за труд, механизация и материали, съгласно приетите разходни норми, техническа спецификация и начин на измерване, в това число допълнителните разходи и печалба. Единичните цени в Количествено-стойностната сметка (КСС) са изчислени с точност до 2-рия знак (т.е. закръглени са до 2-рия знак) след десетичната запетая, без начислен данък добавена стойност.

**Приложения:**

1. Количествено–стойностна сметка– Обособена позиция № 2.

**Дата \_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_**

**Име и фамилия:**

**Длъжност:**

**Наименование на участника**

**Подпис и печат**

*Приложение № 1 към Ценово предложение*

**„Строителни монтажни работи и подготовка за монтаж на оборудване за ремонт на помещения в масивни сгради собственост на БАН (Институт по роботика), по договор № BG05M2OP001-1.002-0023, Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии", финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020. По две обособени позиции“**

**За Обособена позиция № 2:„Строителни монтажни работи и подготовка за монтаж на оборудване на 3 помещения от 120 м2 на лабораторията по „Колективна роботика“ в Пловдив“**

|  |
| --- |
| **Обособена позиция № 2:„Строителни монтажни работи и подготовка за монтаж на оборудване на 3 помещения от 120 м2 на лабораторията по „Колективна роботика“ в Пловдив“** |
| №  | Наименование на вида СМР | м-ка | количе-ство | ед. Цена | Обща сума |
| **ЧАСТ : АРХИТЕКТУРА** |   |   |
| **1. ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ** |
| 1 | Демонтаж на съществуваща фасадна дограма | кв.м | 10,77 |  |  |
| 2 | Демонтаж на съществуващ фаянс зад мивка | кв.м | 0,48 |  |  |
| 3 | Демонтаж на съществуващи настилки  | кв.м | 87,52 |  |  |
| 4 | Демонтаж на дървени плоскости, на метална к-ция - пред прозорци, h=95см | км.м | 3,96 |  |  |
| 5 | Събиране и пренасяне на строителни отпадъци | куб.м | 12,00 |  |  |
| 6 | Извозване и депониране на строителни отпадъци | куб.м | 12,00 |  |  |
| 7 | Демонтаж на шкаф | бр. | 1,00 |  |  |
| **2. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НОВИ ПОДОВИ НАСТИЛКИ** |
| 1 | Цялостно почистване и обезпрашаване, както и възстановяване на повредени зони (при необходимост) на циментова замазка | кв.м | 87,52 |  |  |
| 2 | Доставка и монтаж на PVC настилка | кв.м | 60,24 |  |  |
| 3 | Доставка и монтаж на антистатична PVC настилка | кв.м | 27,29 |  |  |
| 4 | Доставка и монтаж на первази за ламиниран паркет | лин.м | 22,84 |  |  |
| 5 | Доставка и монтаж на преходни лайсни при смяна на настилките- врати | лин.м | 3,00 |  |  |
| **3. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ ПО СТЕНИ** |
| 1 | Грундиране и шпакловане на стени  | кв.м | 356,57 |  |  |
| 2 | Нанасяне на контактен грунд  | кв.м | 356,57 |  |  |
| 3 | Полагане на дишащ латекс по стени  | кв.м | 356,57 |  |  |
| 4 | Гръб за кухня - над мивка - парче с размери 60/100 см | кв.м | 0,60 |  |  |
| 5 | Премахване на мазилка и направа на нова | кв.м | 39,55 |  |  |
| **4. ТАВАНИ** |
| 1 | Mонтаж на растерен окачен таван от минералфазерни плочи 60/60см  | кв.м | 87,52 |  |  |
| **5. ДОГРАМА**  |
| 1 | Доставка и монтаж на PVC дограма със стъклопакет  | кв.м | 10,77 |  |  |
| 2 | Доставка и монтаж на PVC вътрешен подпрозоречен перваз | лин.м | 6,15 |  |  |
| 3 | Доставка и монтаж на PVC външен подпрозоречен перваз | лин.м | 6,15 |  |  |
| 4 | Доставка и монтаж на блиндирана входна метална врата и брава със специално заключване 100/210 см | бр. | 1,00 |  |  |
| 5 | Пребоядисване на врати - 100/210 см, в стена 30 см | бр. | 2,00 |  |  |
| 6 | Вътрешно и външно измазване/обръщане околко новата дограма - прозорци | Лин.м | 27,80 |  |  |
| **6. ДРУГИ** |
| 1 | Подмяна на мивка и смесителна батерия | бр. | 1,00 |  |  |
| **ЧАСТ : ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИИ** |  |  |
| **І. ТАБЛА И ГЛАВНИ ЗАХРАНВАЩИ ЛИНИИ** |
| 1 | Демонтаж на съществуващо разпределително табло /стая 304/ | бр. | 1 |  |  |
| 2 | Доставка и монтаж на таблоТ1 по схема | бр. | 1 |  |  |
| 3 | Доставка и монтаж на табло Т2 | бр. | 1 |  |  |
| 4 | Доставка и монтаж на табло Тups | бр. | 1 |  |  |
| 5 | Доставка и монтаж в етажно табло на контролен електромер | бр. | 1 |  |  |
| 6 | Доставка и полагане над окачен таван в коридора на кабел СВТ/5х6/мм | м | 20 |  |  |
| 7 | Доставка и полагане над окачен таван в коридора на кабел СВТ3х6/мм | м | 5 |  |  |
| 8 | Доставка и полагане над окачен таван в коридора на кабел СВТ3х10/мм | м | 10 |  |  |
| 9 | Доставка и полагане на PVC тръба ф 29 мм | м | 6 |  |  |
| **ІI. ОСВЕТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ**  |
| 1 | Демонтаж на стари осветителни тела | бр. | 33 |  |  |
| 2 | Демонтаж на стари ключове за осветление | бр. | 2 |  |  |
| 3 | Доставка и монтаж на осв.тяло с LED 32W 3500lm за вграждане в окачен таван | бр. | 28 |  |  |
| 4 | Доставка и монтаж на осв.тяло с LED 18W 1800lm за открит монтаж /коридор/ | бр. | 3 |  |  |
| 5 | Доставка и монтаж на евакуационно осв.тяло  | бр. | 1 |  |  |
| 6 | Доставка и монтаж на блок за външен монтаж /ел.ключ сериен + контакт тип "Шуко" 16А/ | бр. | 3 |  |  |
| 7 | Доставка и монтаж на СВТ/3х1.5/мм2 | м | 80 |  |  |
| 8 | Свързване на проводник към съоръжение до 1,5 мм | бр. | 108 |  |  |
| **III. СИЛОВА ИНСТАЛАЦИЯ** |
| 1 | Демонтаж на стари контакти | бр. | 12 |  |  |
| 2 | Доставка и монтаж на блок контакти за открит м-ж "Шуко" 6х16А/230V | бр. | 4 |  |  |
| 3 | Доставка и монтаж на блок контакти 6 модула за открит м-ж /"Шуко" 5х16А/230V-3 бели, два червени, 2 RJ45/ | бр. | 3 |  |  |
| 4 | Доставка и монтаж на контакт "Шуко" 1х16А/230Vза открит монтаж  | бр. | 4 |  |  |
| 5 | Доставка и монтаж на трифазен контакт 16 А | бр. | 2 |  |  |
| 6 | Доставка и монтаж на твърда PVC тръба ø 29 мм | м | 14 |  |  |
| 7 | Доставка и монтаж на твърда PVC тръба ø 23 мм | м | 24 |  |  |
| 8 | Доставка и монтаж на СВТ/3х2.5/мм2 | м | 200 |  |  |
| 9 | Доставка и монтаж на СВТ/5х2.5/мм2 | м. | 30 |  |  |
| 10 | Свързване на проводник към съоръжение до 2.5мм | бр. | 178 |  |  |
| **IV. СЛАБОТОКОВИ ИНСТАЛАЦИИ** |
| 1 | Доставка на кабел FTP cat.5 за LAN | м | 100 |  |  |
| 2 | Доставка и монтаж на оптичен кабел с конфигурация от Възложителя | м | 10 |  |  |
| 3 | Доставка и монтаж на Access Point за Wi-Fi, PoE захранване | бр. | 3 |  |  |
| 4 | Доставка и монтаж на ПВА 16мм | м | 20 |  |  |
| **ЧАСТ : ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛАЦИЯ** |   |   |
| **ОТОПЛИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ** |
| 1 | Демонтаж на съществуващи чугунени радиатори  | бр. | 3,00 |  |  |
| 2 | Доставка и монтаж:- Алуминиев радиатор с 12 броя глидери и междуосово разстояние - H=500mm- Отоплителна мощност 1440W (80°C/60°C) - стойки за монтаж- термостатичен радиаторен вентил с термоглава- секретен вентил - ръчен обезвъздушител- 1 броя тапа 1/2"- 2 броя адаптори за тръба Pex-Al-Pex 16x2mm-присъединителни тръбни връзки | бр. | 3,00 |  |  |
| **КЛИМАТИЧНИ ИНСТАЛАЦИИ** |
| 1 | Доставка и монтажМоно-сплит система - инверторен климатизатор за високостенен монтаж- охладителна мощност Qох=3.50kW - отоплителна мощност Qот=3.63kW - консумирана мощнот 1.3kW - 230Vкомплект с дистанционно управление, комуникационен кабел,стойки за монтаж, виброгасителни тампони | бр. | 3,00 |  |  |
| 2 | Доставка и монтаж- тръбно трасе за климатична инсталация Cu 9.52  | л.м. | 16,00 |  |  |
| 3 | Доставка и монтаж- тръбно трасе за климатична инсталация Cu 6.35  | л.м. | 16,00 |  |  |
| **Обща сума без ДДС** |  |
| **ДДС 20%** |  |
| **Обща сума с ДДС** |  |

**Дата \_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_**

**Име и фамилия:**

**Длъжност:**

**Наименование на участника**

**Подпис и печат**